## 设置系统 IP 地址

任何用户都可以查看此页面的信息，但只有 admin 或 storage 用户才可以设置或修改 Internet 协议 (IP) 地址。

您必须为系统指定获得 IP 地址的方法。

- DHCP（动态主机配置协议）－ 每次打开系统电源并登录网络时，网络将为系统提供一个 IP 地址。
- 静态 － 如果您选择此方法，则您必须为系统提供 IP 地址（系统每次打开电源并登录网络时都使用该 IP 地址）。

设置系统 IP 地址：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“管理”>“常规设置”。
2. 转到“网络设置”，并在 IP 分配框中选择 "DHCP" 或者“静态”。
3. 如果您选择 DHCP，请单击“保存”。
   如果您选择“静态”，请键入下列附加信息然后单击“保存”：
   - 为系统分配的 IP 地址
   - 为系统分配的网关 IP 地址
   - 所分配网关的网络掩码
   - 网络域中名称服务器的 IP 地址

注：用于管理系统的 Web 浏览器要依赖于该 IP 地址才能工作。如果更改了该 IP 地址，您的浏览器将断开与系统的连接。在这种情况下，您必须重新连接到系统才能继续监视和管理系统。

### 相关主题

- 关于用户角色
- 添加系统描述
- 启用 NTP 服务器
- 设置系统时间
- 更改密码