## 기가비트 이더넷 포트 세부 정보 페이지

이 페이지는 선택한 기가비트 이더넷 포트에 대한 세부 정보를 표시합니다.

다음 표는 기가비트 이더넷 포트 세부 정보 페이지의 버튼 및 필드에 대해 나열하고 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
복제 구성 | 기가비트 이더넷 포트 복제 구성 마법사를 실행하여 복제에 대해 포트를 활성화하고 복제 링크를 작성하려면 누릅니다.
복제 사용 불가능 | 이 포트에 대해 데이터 복제를 비활성화하고 모든 복제 링크를 삭제하려면 누릅니다.
세부 정보
포트 이름 | 기가비트 이더넷 nPort 식별자(ID)를 나타냅니다.
상태 | 현재 링크 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 온라인 - 해당 포트는 데이터 전송 준비가 되어 있으며 상태는 활성입니다. 실패 - 포트가 실패했습니다. 오프라인 - 포트는 데이터 전송 준비가 되어 있지 않고 상태는 링크 중지입니다.
하드웨어 상태 | 하드웨어의 현재 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 활성 - 물리적 링크가 켜지고 데이터 전송 및 수신이 가능합니다. 연결 해제 - 해당 링크는 데이터를 전송 또는 수신할 수 없습니 다. 케이블이 제거되었거나 응답기가 중지되었을 수도 있습니다. 알 수 없음 - 링크 상태를 결정할 수 없습니다. 실패 - 해당 포트가 포트 진단에 실패했습니다. 루프백 - 포트가 루프백 상태로 설정되었습니다. 매체 없음 - 기가비트 인터페이스 컨버터(GBIC)가 설치되지 않았습니다. 바이패스됨 - 포트가 바이패스된 상태로 설정되었습니다. 전송 장애 - 송수신기가 실패했습니다.
복제 | 데이터 복제를 위해 복제 링크에서 사용하기 위한 포트의 상황을 나타냅니다. 비활성화 활성화
포트 속도 | 포트의 실행 속도: 1000 Mbit/초
포트 유형 | 기가비트 이더넷 포트 유형: 1000BASE-T
통계
오류 개수 | 기가비트 이더넷 포트와 관련된 전체 오류 횟수를 나타냅니다.
쓰기 명령 | 이 기가비트 이더넷 포트에 대한 전체 쓰기 명령 수를 나타냅니다.
읽기 명령 | 이 기가비트 이더넷 포트로부터의 전체 읽기 명령 수를 나타냅니다.
쓰여진 바이트 | 기가비트 이더넷 포트의 전체 쓰여진 바이트 수를 나타냅니다.
읽은 바이트 | 기가비트 이더넷 포트로 읽은 전체 바이트 수를 나타냅니다.
읽기 오류 | 읽기 오류의 수를 나타냅니다.
쓰기 오류 | 쓰기 오류의 수를 나타냅니다.
복제 등록 정보
로컬 주소 | IP 주소를 나타냅니다.
네트워크 마스크 | 기본 게이트웨이의 네트워크 마스크입니다.
기본 게이트웨이 | 기본 게이트웨이 IP 주소를 나타냅니다.

추가 정보 절은 포트와 연결된 복제 링크 수를 나열하고 복제 링크 요약 페이지를 탐색할 수 있도록 합니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 포트 정보
- 포트 정보 표시
- 복제 링크 정보 표시
- 데이터 복제용 포트 활성화
- 데이터 복제용 포트 비활성화
- 복제 링크 추가
- 복제 링크 삭제