## Activation des ports pour la réplication de données

Avant d'utiliser un port Gigabit Ethernet pour la réplication de données, vous devez prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de facteurs. Pour de plus amples informations sur la préparation à la réplication de données, reportez-vous à la rubrique Planification de la réplication des données.

Pour activer un port Fibre Channel (FC) ou Gigabit Ethernet pour la réplication de données :

1. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Stockage physique > Ports.
   La page Récapitulatif des ports s'affiche.
2. Cliquez sur le nom d'un port.
   Selon le type de port sélectionné, la page d'informations sur le port Fibre Channel ou Gigabit Ethernet s'affiche.
3. S'il s'agit d'un port FC, cliquez sur OK pour confirmer l'activation du port pour la réplication.
   Le statut de réplication du port devient Activé.
4. Si c'est un port Gigabit Ethernet, cliquez sur Configurer la réplication.
   L'assistant de configuration de la réplication de port Gigabit Ethernet s'affiche.
5. Suivez les étapes de l'assistant.

### Rubriques connexes

- À propos de la réplication des données
- Planification de la réplication des données
- À propos des ports
- Affichage des informations relatives aux ports
- Affichage des informations relatives aux liens de réplication
- Désactivation des ports pour la réplication de données
- Ajout de liens de réplication
- Suppression de liens de réplication