## “快照详细信息”页面

此页面显示选定快照的详细信息。

下表介绍了“快照详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
映射 | 单击可将已选定快照的父卷映射到启动器。
删除 | 单击可删除选定的快照。
重新执行快照 | 单击可抓拍新快照并将旧快照替换为新快照并同时保留全局名称。
回滚 | 单击可将快照数据复制到快照的父卷中。在回滚过程中，卷将处于脱机状态，您无法进行读/写活动。当过程结束时，父卷的数据就和选定快照的数据完全相同。
详细信息
名称 | 快照名称。它最多可以包含 16 个字母数字字符，包括大小写字母 (a-z)、数字 (0-9) 以及下划线 (_) 和连字符 (-)。不允许使用空格。
描述 | 有关快照的描述。它最多可以包含 64 个字符，包括大小写字母 (a-z)、数字 (0-9) 以及以下符号：下划线 (_)、连字符 (-)、句点 (.)、冒号 (:)、百分号 (%)、逗点 (,)、撇号 (')、方括号 ([]) 和波浪号 (~)。而且允许包含空格。
已创建 | 快照的创建日期和时间。在重新抓拍或回滚快照时，此时间戳会得到更新。
状况 | 卷的当前状况： 已映射 － 卷已映射至一个或多个快照。 空闲 － 卷是空闲的，未映射到任何快照。
情况 | 快照的情况： 正常 － 快照当前可以操作。 完整 － 可以使用快照。 已中断 － 快照当前不可使用。 已降级 － 快照已降级并且一个或多个输入或输出数据路径不能正常操作；但冗余故障转移路径仍然完整。 未完成 － 快照未完成，最有可能的原因是其父卷配置发生故障。 通信丢失 － 快照的父卷已脱机，最可能的原因是与构成该卷的部分或全部存储之间的通信丢失。 快照重置 － 在对卷重建快照后，以前的快照已成为更新的快照。 快照回滚 － 父卷已回滚为与选定的快照完全相同。 不可恢复的错误 － 已经取消快照回滚，导致卷和快照保留中的数据不一致。应该删除该卷及与之相关联的快照。
存储池 | 与此快照相关联的存储池。
存储配置文件 | 与父卷的存储池相关联的存储配置文件。
存储域 | 与此快照相关联的存储域。
WWN | 此卷的全局名称。此唯一标识符是一个 32 位的数字，它标识了命名权威机构、生产商和特定连接。
附加信息
映射的启动器 | 与选定快照相关联的映射启动器的数量。

### 相关主题

- 关于快照
- 关于快照保留空间
- 关于快照回滚
- 规划快照和快照保留空间
- 管理快照保留空间
- 管理快照
- 管理启动器