## 시스템 오류 메시지에 대한 응답

본 내용에서는 일부 일반적인 시스템 오류 메시지를 나열하고 각 메시지에 대해 수행할 작업을 추천합니다.

### 누락된 볼륨을 수정할 수 없습니다.

설명: 볼륨을 구성하는 가상 디스크의 성능이 저하되는 경우 소프트웨어가 볼륨의 상태를 누락으로 나열합니다. 볼륨을 삭제할 수 있지만 수정할 수는 없습니다.

조치: 다음을 수행하십시오.

- 페이지 배너에 표시되는 모든 정지 및 위험 시스템 경보를 해결합니다.
- 가상 디스크의 상태가 온라인인지 확인합니다.
- 소프트웨어가 상태를 정상으로 표시할 때 볼륨을 수정합니다.

### 롤을 반전시킬 수 있기 전에 동기화를 수행해야 합니다.

설명: 롤 반전을 수행할 수 있기 전에 복제 세트 내의 1차 및 2차 볼륨이 동기화되어야 합니다.

조치: 복제를 다시 시작하여 볼륨을 동기화하십시오. 소프트웨어가 복제 진행 상태를 복제 중으로 표시할 때 롤 반전 절차를 수행하십시오.

### 레거시 볼륨을 작성하려면 최소한 두 개의 가상 디스크가 시스템에 존재해야 합니다.
레거시 볼륨 메타데이터를 위한 충분한 가상 디스크가 초기화되지 않았습니다.

설명: 외장형 저장 장치에서 레거시 볼륨을 작성할 때 시스템은 최소한 두 개의 가상 디스크가 임의의 저장소 풀에 작성되었어야 합니다. 모든 레거시 볼륨을 관리하는 메타데이터는 레거시 볼륨에 보존되지 않지만 다른 가상 디스크의 예약된 영역에 중복으로 보존됩니다.

조치: 다음을 수행하십시오.

1. 모든 시스템 풀의 저장소 풀 세부 정보 페이지에서 풀에 저장소 추가 버튼을 눌러 다음 중 하나를 수행하십시오.
   - 저장소 어레이에서 새 가상 디스크를 작성합니다.
   - 다른 풀의 사용되지 않은 가상 디스크를 이 풀로 이동합니다.
2. 레거시 볼륨을 다시 작성 또는 수정합니다.

가상 디스크 요약 페이지에서 시스템에 존재하는 가상 디스크 수를 볼 수 있습니다.

### 설명에 문자가 너무 많습니다.

설명: 256 문자의 한계를 초과했습니다.

조치: 256 문자 미만의 설명을 입력하십시오.

### 설명은 필수 필드입니다.

설명: 필드가 비어 있습니다.

조치: 설명 필드에 식별 텍스트를 입력합니다.

### 미러 작성에 실패했습니다. 다음 오류가 발생했습니다.
볼륨 작성에 실패했습니다. 다음 오류가 발생했습니다.
기존 오버랩이 실패했습니다.
어레이 분리가 불가능합니다.

설명: 볼륨 또는 미러를 작성할 수 없습니다. 추가 오류 정보가 조작에 실패한 이유를 설명하는 세부 정보를 제공합니다. 일부 경우에는 추가 오류 정보에 실패에 대한 복수 이유가 들어 있습니다.

조치: 다음을 수행하십시오.

- 오류 중 하나를 정정하고 볼륨 또는 미러를 다시 작성하십시오.
- 분리 필수의 분리 정책을 갖는 미러 볼륨을 작성하거나 추가하려는 경우 미러를 작성하려는 풀의 하나 이상에 저장소를 추가해야 할 수 있습니다. 추가하는 저장소는 이미 풀에 있는 것과는 다른 저장소 어레이에서 와야 합니다.
- 풀 요약 페이지에서 어레이 배열별 저장소 풀 보기를 사용하여 둘 이상의 어레이에서 오는 가상 디스크를 갖는 풀을 판별하십시오. 이들 풀을 사용하여 분리 필수 분리 정책을 갖는 미러를 작성하거나 추가할 수 있습니다.
- 미러 구성 요소가 별도 어레이에 분리될 필요가 없는 경우(실패에 대한 허용한계를 줄입니다) 선택적 분리 분리 정책을 선택하십시오.

### 이름에 문자가 너무 많습니다.

설명: 8 문자의 한계를 초과했습니다.

조치: 8 문자 미만의 설명을 입력하십시오.

### 이름은 필수 필드입니다.

설명: 필드가 비어 있습니다.

조치: 이름 필드에 식별 텍스트를 입력합니다.

### 이름 서버는 유효한 IP 주소가 아닙니다.

설명: 유효하지 않은 값을 입력했습니다.

조치: 네트워크의 도메인 이름 서버의 IP 주소를 확인하십시오.

### 작업을 수행할 수 있는 항목이 선택되지 않았습니다.

설명: 조치를 수행할 요소를 선택하지 않았습니다.

조치: 요소를 먼저 선택한 후 작업을 선택하십시오.

### NTP 서버를 사용할 때는 NTP 서버 IP 주소를 지정해야 합니다.

설명: NTP(Network Time Protocol)를 올바르게 활성화하지 않았습니다.

조치: NTP를 활성화하려면 입력란을 지우고 네트워크 NTP 서버의 IP 주소를 입력하십시오.

### 볼륨 수가 최대 허용치를 초과합니다.

설명: 작성될 수 있는 볼륨의 수를 초과했습니다.

조치: 하나 이상의 기존 볼륨을 삭제하십시오. 새 볼륨을 다시 작성하십시오.

### 요청한 크기가 사용 가능한 용량을 초과했습니다.

설명: 사용 가능한 용량을 초과했습니다.

조치: 다음을 수행하십시오.

1. 모든 시스템 풀의 저장소 풀 세부 정보 페이지에서 풀에 저장소 추가 버튼을 눌러 다음 중 하나를 수행하십시오.
   - 저장소 어레이에서 새 가상 디스크를 작성합니다.
   - 다른 풀의 사용되지 않은 가상 디스크를 이 풀로 이동합니다.
2. 작동을 다시 수행하십시오.

가상 디스크 요약 페이지에서 시스템에 존재하는 가상 디스크 수를 볼 수 있습니다.

### 요청한 크기는 1과 변수 사이이어야 합니다.

설명: 정의된 범위 밖의 값을 입력했습니다.

조치: 오류 메시지에 표시된 범위 내에 있는 값을 입력하십시오.

### 지정된 게이트웨이 IP 주소는 유효한 IP 주소가 아닙니다.

설명: 유효하지 않은 값을 입력했습니다.

조치: 네트워크의 게이트웨이 역할을 하는 시스템의 IP 주소를 확인하십시오.

### 지정된 IP 주소가 유효하지 않습니다.

설명: 유효하지 않은 값을 입력했습니다.

조치: 누락된 숫자나 마침표가 있는지 IP 주소의 형식을 확인하십시오.

### 지정된 넷마스크는 유효한 IP 주소가 아닙니다.

설명: 유효하지 않은 값을 입력했습니다.

조치: 넷마스크 형식을 확인하십시오.

### 원격 볼륨이 2차가 아니기 때문에 동기화를 시작할 수 없습니다.

설명: 원격 피어의 복제 세트가 올바르지 않게 구성되었습니다. 복제 성공을 위해 복제 세트는 한 피어에 1차 볼륨이 있고 다른 피어에 2차 볼륨을 갖고 구성되어야 합니다.

조치: 복제 세트(또는 구성원인 일관성 그룹)의 롤을 원격 피어의 2차로 변경하고 1차 복제 세트에서 복제를 다시 시작하십시오.

### 지정된 어레이 유형이 유효하지 않습니다.

설명: 프로파일이 어레이 유형에 부적합한 값을 적용하면 저장소를 풀에 추가할 수 없습니다.

조치: 저장소 풀에 정의된 어레이 유형을 확인하십시오.

### 지정된 디스크 수가 유효하지 않습니다.

설명: 유효하지 않은 값을 입력했습니다.

조치: 풀에 정의된 수가 있는 경우 가상 디스크의 디스크 수는 풀의 모든 가상 디스크 수와 동일해야 합니다.

### 비트맵이 설정되거나 지워지고 있기 때문에 조작이 발생할 수 없습니다.

설명: 이것은 임시 조건입니다. 시스템이 복제 비트맵에서 작동 중이며 작업을 수행할 수 없습니다.

조치: 잠깐 기다리고 조작을 재시도하십시오.

### 동기 시작을 위한 PIT에 실패했습니다.

설명: 2차 피어가 스냅샷을 작성할 수 없으며 다시 시작 작동에 실패했습니다.

복제가 다시 시작될 때, 복제 세트의 롤이 2차이고 동기화 전 스냅 옵션이 가능한 경우 2차 피어가 자동으로 동기화가 시작하기 전에 스냅샷을 작성하고 동기화가 완료될 때 스냅샷을 삭제합니다.

조치: 2차 볼륨이 충분한 스냅샷 예약 공간과 함께 구성되었으며 활성 스냅샷의 한계(8) 이하인지 확인하십시오. 그런 다음 1차 복제 세트나 일관성 그룹에서 복제를 다시 시작하십시오.

### 지정된 RAID 레벨이 유효하지 않습니다.

설명: 저장소 트레이 사이에서 RAID레벨이 일치해야 합니다.

조치: RAID 레벨이 일치하는지 확인하십시오.

### 결과 미러 볼륨은 읽을 수 있는 구성 요소를 남겨두지 않습니다.

설명: 미러 볼륨 조작의 결과로 볼륨의 데이터를 제공할 수 있는 구성 요소가 없는 미러가 만들어질 수 있습니다. 볼륨 데이터를 위한 I/O 요청을 만족시키려면 최소한 하나의 미러 구성 요소가 유효한 상태에 있어야 합니다.

조치: 현재 리실버하고 있는 분할 구성 요소가 볼륨의 데이터를 제공할 수 없는 경우 리실버링 조작이 완료하기를 기다리고 조작을 다시 시도하십시오.

### 지정된 세그먼트 크기가 유효하지 않습니다.

설명: 세그먼트 크기가 일치해야 합니다.

조치: 다른 세그먼트 크기를 지정하십시오.

### 지정된 스트라이프 크기가 유효하지 않습니다.

설명: 유효한 크기는 128KB, 512KB, 1MB, 2MB, 4MB, 8MB, 16MB입니다.

조치: 유효한 스트라이프 크기를 지정하십시오.

### 지정된 가상화 전략이 유효하지 않습니다.

설명: 저장소 풀의 볼륨은 스트라이핑이나 연결 같은 동일한 가상화 전략을 사용해야 합니다.

조치: 해당 전략의 최소 가상 디스크 수를 확인하십시오.

### 로그를 분리시킬 충분한 어레이가 없습니다.

설명: 시스템이 미러 로그를 준비하기에 충분한 여유 공간을 갖는 별도의 저장소 어레이에서 두 개의 가상 디스크를 찾을 수 없습니다.

구성 요소가 동기화된 채로 남도록 미러에 대한 변경을 추적하는 데 사용되는 미러 로그는 항상 두 개의 다른 가상 디스크에 위치해야 합니다. 분리 정책이 분리 필수인 경우 두 가상 디스크는 별도의 또는 분리된 저장소 어레이에 있어야 합니다.

미러 로그용으로 선택된 가상 디스크는 미러 구성 요소에서 분리된 저장소 어레이에 있을 필요가 없지만, 시스템은 가능할 때는 항상 미러 구성 요소에서 분리된 가상 디스크를 선택합니다.

분리 필수의 분리 정책을 갖는 구성 요소가 2개인 미러 볼륨을 작성하려는 경우 사용자가 선택하는 풀이 두 개의 서로 다른 저장소 어레이에서 오는 최소한 두 가상 디스크를 포함해야 합니다. 비슷하게 구성 요소가 3개인 미러 볼륨은 세 개의 서로 다른 저장소 어레이에서 오는 적어도 세 개의 가상 디스크가 필요합니다.

조치: 다음을 수행하십시오.

- 미러를 작성한 풀에 추가 저장소를 추가하십시오. 풀의 세부 정보 페이지에서 풀에 저장소 추가 버튼을 누르십시오.
- 풀 세부 정보 페이지에서 어레이 할당별 저장소 풀 보기를 사용하여 둘 이상의 어레이에서 오는 가상 디스크를 갖고 분리 정책이 분리 필수인 미러를 작성하거나 추가하는 데 사용될 수 있는 풀을 판별하십시오.

미러 구성 요소가 별도 어레이에 분리될 필요가 없는 경우(실패에 대한 허용한계를 줄입니다) 선택적 분리 정책을 사용할 수 있습니다. 기존 볼륨에서 미러 볼륨을 작성하거나 기존 볼륨에서 구성 요소를 추가할 때 시스템은 이들 미러 로그를 준비할 때 기존 볼륨의 저장소 풀을 포함합니다.

### 시간 형식은 hh:mm이어야 합니다.

설명: 시간 형식이 올바르지 않습니다.

조치: hh:mm 형식을 사용하여 시간을 다시 입력하십시오.

### 예상치 못한 내부 시스템 오류. 조작을 재시도하고 오류가 지속되는 경우 Storage Automated Diagnostic Environment에서 서비스 조언자에게 문의하십시오.

설명: 내부 시스템 오류가 발생했습니다.

조치: 페이지 배너에 표시되는 모든 정지 및 위험 시스템 경보를 해결하고 조작을 다시 시도하십시오. 정보에 대해서는 Sun Java™ 웹 콘솔로 가서 Sun Storage Automated Diagnostic Environment > 서비스 조언자 > X-옵션을 누르십시오.

### 사용자 인증에 실패했습니다. 다시 시도하십시오.

설명: 암호가 유효하지 않습니다. 암호를 잊어버리거나 잃어버린 경우에는 Sun 서비스에 문의하십시오.

조치: 올바른 계정 암호를 입력하십시오.

### variable 사용자는 관리 소프트웨어에 액세스할 수 없습니다. 로그아웃한 후 유효한 사용자로 다시 로그인하십시오.

설명: 올바르지 않은 롤을 사용하여 로그인되었습니다.

조치: 로그아웃한 후 storage 또는 admin 롤을 사용하여 다시 로그인하십시오.

### 볼륨 크기가 너무 작습니다(10MB 이상이어야 함).

설명: 유효하지 않은 값을 입력했습니다.

조치: 10MB보다 큰 값을 입력하십시오.

### 가상화 유형이 스트라이프인 볼륨은 저장소 풀에 최소한 두 가상 디스크가 필요합니다.

설명: 볼륨이나 미러를 작성 또는 수정하려 시도했을 때 사용자가 지정한 하나 이상의 풀에 구성을 완료하기 위해 사용 가능한 용량을 갖는 충분한 가상 디스크가 없습니다.

조치: 다음을 수행하십시오.

- 사용자가 지정한 풀의 저장소 풀 세부 정보 페이지로 이동하여 풀에 저장소 추가 버튼을 누릅니다. 저장소 어레이에서 새 가상 디스크를 작성하거나 다른 풀의 사용되지 않는 가상 디스크를 이 풀로 이동합니다. 그런 다음 볼륨이나 미러를 다시 작성 또는 수정합니다.
- 가상 디스크 요약 페이지를 사용하여 가상 디스크와 사용 가능한 용량 및 이들이 상주하는 저장소 풀을 보십시오. 가상 디스크는 볼륨 데이터를 위한 고정된 파티션 수를 갖습니다(가상 디스크 세부 정보 페이지를 참조하십시오). 가상 디스크에 사용 가능한 용량이 있지만 사용자 볼륨이 모든 파티션을 소비하는 경우 사용 가능한 용량이 볼륨 데이터에 사용될 수 없습니다. 각 가상 디스크에 대한 현재 사용 중 파티션 수는 가상 디스크 요약 페이지에서도 볼 수 있습니다.

참고: 미러 볼륨의 미러 로그를 위한 저장소는 사용자가 미러 볼륨을 작성하기 위해 선택하는 모든 풀에서 옵니다. 즉 미러 로그를 위한 별도의 저장소 풀을 지정하지 않습니다. 따라서 사용자가 선택하는 풀에 미러 로그를 포함하기 위해 충분한 사용 가능 용량을 갖는 충분한 가상 디스크가 있어야 합니다. 각 미러 로그의 크기는 2MB입니다. 각 미러 볼륨은 각 구성 요소에 대한 하나의 미러 로그뿐 아니라 개별 가상 디스크에 준비되어야 하는 두 개의 미러 로그가 필요합니다. 즉, 두 구성 요소 미러 볼륨을 작성하는 데 사용되는 풀의 조합은 2MB보다 큰 사용 가능 용량을 갖는 적어도 두 개의 가상 디스크와, 각각 2MB의 둘 이상의 미러 로그를 위한 사용 가능 용량을 갖는 가상 디스크 두 개(동일하거나 다른)가 필요합니다. 기존 볼륨에서 미러 볼륨을 작성하거나 기존 볼륨에서 구성 요소를 추가할 때 시스템은 이들 미러 로그를 준비할 때 기존 볼륨의 저장소 풀을 포함합니다.

이 설명 및 조치는 다음 오류 메시지에도 적용됩니다.

- 가상화 유형이 스트라이프인 볼륨은 사용자가 적어도 두 개의 가상 디스크를 갖는 저장소 풀을 지정해야 합니다.
- BV가 미러 구성 요소를 준비할 수 없었습니다.
- 충분한 가상 디스크가 로그 데이터에 사용 가능하지 않습니다.
- 하나 이상의 지정된 가상 장치가 너무 작습니다.
- 요청한 크기가 사용 가능한 용량을 초과했습니다.
- 가상 디스크의 최대 파티션 수에 도달했습니다.
- 가상 디스크 당 최대 파티션 수에 도달했습니다.
- 미러 로그의 저장소 풀에 너무 적은 가상 디스크가 있습니다.
- 볼륨 구성 작업에 실패했습니다. 모든 가상 디스크가 파티션 한계를 초과합니다.
- 지정된 볼륨 크기가 지정된 저장소 풀의 가상 디스크에 대해 너무 큽니다.
- 지정된 저장소 풀의 가상 디스크에 여유 공간이 부족합니다.
- 지정된 저장소 풀의 가상 디스크 크기가 볼륨에 대해 충분히 크지 않습니다.
- 가상화 유형이 스트라이프인 볼륨은 사용 가능한 여유 공간을 갖는 최소한 두 가상 디스크가 필요합니다.

### 관련 항목

- 로그 이벤트 보기