## 미러 구성 요소 계획

미러는 전체로서 미러를 관리하기 위해 액세스하는 개별적이지만 동일한 미러 구성 요소의 최대 4개의 동일한 독립 사본을 포함합니다. 미러 구성 요소는 미러의 개별적인 부분이며 데이터 및 용량 모두에 있어 동일합니다. 하나의 미러 구성 요소에서 수행하는 조치는 모든 다른 미러 구성 요소가 이에 동기화되도록 할 수 있고 역도 같습니다.

예를 들어, 분할 미러 구성 요소를 미러로 다시 재결합할 때 다른 미러 구성 요소를 반영하도록 동기화(리실버)됩니다. 리실버링 프로세스가 완료된 경우, 미러는 한 번 더 각 구성 요소가 동일한 데이터를 가진 별도의 하위 엔티티인 엔티티가 됩니다.

미러를 작성하려면, 새 미러된 볼륨을 작성하거나 기존 볼륨을 미러한 후 다른 볼륨을 동일한 미러 구성 요소로서 추가할 수 있습니다.

프로세스를 시작하기 전에, 다음을 결정해야 합니다.

- 미러를 구성하는 미러 구성 요소. 다음 제한사항에 유의하십시오.
  - 미러 구성 요소가 크기에 있어 동일해야 하기 때문에 추가하는 각 미러 구성 요소가 미러의 다른 구성 요소와 동일한 크기인지 확인해야 합니다.
  - 저장소 도메인에 대해 미러할 수 없습니다.
- 원래의 미러된 볼륨에 대한 용량. 이 용량은 미러에 추가된 새 미러 구성 요소에 대해 동일해집니다.
- 미러 구성 요소에 사용하려는 분리 정책:
  - 필수 - 미러 구성 요소는 다른 어레이에 상주해야 합니다.
    미러 구성 요소가 다른 어레이에 존재하는 경우, 중복 보호는 데이터 보존에 대해 최상위에 있습니다.
  - 선택 사항 - 미러 구성 요소는 동일한 어레이에 상주할 수 있습니다.
    미러 구성 요소가 이미 미러의 일부와 어레이를 공유한다는 것을 아는 경우, 분리 정책을 선택 사항으로 설정해야 합니다.
    미러 구성 요소가 어레이를 공유하는 경우, 중복 요소는 각 미러 구성 요소와 관련된 데이터 세트에 대해 감소되고 어레이 또는 어레이에 대한 액세스가 실패합니다. 이 가능성이 문제를 제기하는 경우, 필수 옵션을 선택하는 것이 더 안전할 수도 있습니다.
- 원하는 리실버 우선 순위 설정. 리실버링은 각 구성 요소를 나머지와 동일해지도록 동기화합니다. 미러에서 작업을 수행할 때마다 발생합니다. 이 설정은 시스템에 대해 I/O 활동 또는 리실버링이 우선 순위가 더 높은지 결정합니다.
  - 높음 - 시스템은 미러를 빨리 리실버하려 하지만 이것은 호스트 I/O 활동을 눈에 띄게 느리게 할 수도 있습니다.
  - 보통 - 시스템은 실행되는 모든 작업에 대해 안정된 증분 속도를 내며 I/O 활동을 리실버링 프로세스와 균형을 맞춥니다.
  - 낮음 - 시스템은 미러를 리실버하는 데 더 오랜 시간을 소요하지만 호스트 I/O 활동을 더 빨리 처리합니다.
- 분할 미러 구성 요소 또는 특정 시간의 데이터 그림에 대한 볼륨 스냅샷을 사용할지 여부
  - 분할 미러 구성 요소 - 미러에 표시된 데이터 세트의 그림을 작성하려는 경우, 미러로부터 미러 구성 요소를 분할하고 해당 시간에 데이터의 독립 사본 또는 참조 지점으로 저장할 수 있습니다. (데이터를 변경할 수 없기 때문에), 미러된 볼륨 스냅샷을 롤백할 수 없더라도, 미러 구성 요소를 분할하고 나중에 미러에 재결합할 수 있으며 다른 미러 구성 요소를 해당 데이터에 동기화하려는 경우, 이전 분할 구성 요소에서도 역방향 재결합 조치를 수행할 수 있습니다. 분할 미러 구성 요소에는 스냅샷 예약 공간 제한 사항이 없습니다.
  - 볼륨 스냅샷 - 볼륨 스냅샷 기능은 시스템의 스냅샷 예약 공간에 상주하는 정확한 포인트 인 타임 그림을 통해 데이터를 추적하는 방법으로 가장 유용합니다. 다른 볼륨과 같이 미러된 볼륨의 스냅샷 예약 공간을 수정할 수 있습니다. 볼륨 스냅샷이 오래될 수록 표시하는 데이터가 더 많이 변경된 것 같습니다. 스냅샷 사이에서 볼륨이 대체로 변경될 것으로 기대되는 경우, 분할 미러 구성 요소를 사용하는 것이 더 적절할 수도 있습니다. 자세한 정보는 스냅샷 정보 및 스냅샷 관리를 참조하십시오.
- 선택한 미러 구성 요소에 스냅샷 예약 공간이 없고 스냅샷을 작성하려는 경우, 스냅샷 예약 공간을 할당하는 방법. 자세한 정보는 스냅샷 및 스냅샷 예약 공간 계획을 참조하십시오.

참고: 미러는 작성한 첫 번째 미러된 볼륨의 월드 와이드 이름(WWN)이 미러를 설정한다고 가정합니다. 이 고유 식별자는 명명 기관, 제조업체 및 특정 연결을 식별하는 64 비트 번호입니다. 미러에 추가한 기존 볼륨은 작성한 첫 번째 미러된 볼륨의 WWN을 보존합니다.

### 관련 항목

- 미러링 정보
- 볼륨 정보
- 저장소 풀 정보
- 스냅샷 정보
- 미러 구성 요소 관리