## 關於初始器

初始器是特定通訊協定的實體通訊埠，它初始 I/O 與系統作交換。在光纖通道 (FC) 儲存區域網路 (SAN) 中，初始器是由通訊埠全球名稱 (WWN) 辦識的 FC 通訊埠。如果主機由兩個主機匯流排配接卡 (HBA) 連接至系統，系統會將主機視為兩個不同的初始器。FC 陣列的邏輯單元編號 (LUN) 遮罩與對映利用初始器通訊埠識別碼來驗證儲存客戶。

在小型電腦系統介面 (SCSI) 環境中，初始器是一個傳送請求給 SCSI 裝置的 SCSI 節點。主機中的 SCSI 配接器通常就是初始器，但提供虛擬的儲存裝置也可以充當其他 SCSI 裝置的初始器。

當將新初始器連接至儲存環境時，系統會探索到新初始器並將其新增至DEFAULT 儲存網域。要完成配置，請新增初始器說明以供辨識，並在必要時將初始器移至其他儲存網域，然後將初始器對映至磁碟區。

在您建立新儲存網域時，可以指定網域內有哪些初始器未對映。將初始器對映至磁碟區後，您無法變更其網域。

要查看目前的初始器，請移至 [初始器摘要] 頁，如顯示初始器資訊所述。

### 相關主題

- 管理初始器