## 鏡像磁碟區詳細資訊頁面

本頁面會顯示有關選取鏡像磁碟區的詳細資訊。

下表說明 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁面的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
擴充 | 按一下可擴充選取鏡像磁碟區的容量，使用測量單位為：TB、MB、GB 和區段。當您擴充一個鏡像磁碟區時，在該鏡像中的其他全部鏡像元件的容量大小會平均增加，不論那些元件是否被隔離在不同的陣列。鏡像永遠由大小和資料皆相同的鏡像元件組合而成。
快照 | 按一下以建立選取鏡像磁碟區的快照。
對映 | 按一下以將鏡像磁碟區對映到初始器。
取消對映 | 按一下以將鏡像磁碟區取消對映到初始器。
刪除 | 按一下以從系統刪除鏡像磁碟區。若要刪除與快照關聯的鏡像磁碟區，您必須先刪除快照。
修復鏡像 | 按一下以在適當位置建立新鏡像記錄，可用來復原鏡像。.當此按鈕為啟用時，表示鏡像記錄已毀損且需要修復。若包含記錄的儲存裝置變得無法使用或毀損時會發生。
詳細資訊
名稱 | 鏡像磁碟區的名稱。
說明 | 鏡像磁碟區的有意義說明。
重新同步優先權 | 低 － 系統迅速處理主機 I/O 作業，但在 I/O 動作間等候重新同步。 中 － 系統取得 I/O 作業與重新同步請求的平衡。 高 － 系統嘗試快速重新同步鏡像。這可能會明顯的降低主機的 I/O 作業。
隔絕策略 | 必須的 － 鏡像元件必須位在不同陣列。用以保留資料的備援保護等級最高。 可選擇 － 鏡像元件位在相同陣列。若鏡像元件已與鏡像的一部分共用陣列，您就必須選擇此策略。若陣列或陣列存取失敗，與每個元件相關聯的資料組備援因素就會降低。
狀態 | 可用 已對映
情況 | 正常 非同步佇列 包含分割磁碟區 已降級 不要創設 錯誤 偵測到錯誤 使用中 舊有磁碟區 失去通訊 鏡像登入已降級 無法連線 不可回復的錯誤 重新連結進行中 重新同步進行中 回復進行中 (已完成 {0}%) 回復進行中 主要元件 快照回復正進行中 快照回復清除正進行中 快照重設正進行中 快照類型內嵌 快照類型同步 分割元件 分割磁碟區 支援錯誤中的實體 不明的
儲存網域 | 與鏡像磁碟區關聯的儲存網域。儲存網域是一個儲存的分割、由初始器對映到主機或由磁碟區對映到主機或主機群組。
容量 | 鏡像磁碟區的容量。使用單位必須視磁碟區大小而定。
WWN | 鏡像磁碟區的全球名稱。此唯一識別碼為一組 32 碼的編號，可辨識命名授權、製造商和特定連線。相同鏡像內的鏡像元件共用原始鏡像磁碟區的 WWN。
鏡像紀錄儲存池 | 鏡像紀錄所在的儲存池。儲存池是具有相同配置、可用性和效能的磁碟區集合。
鏡像
分割 | 按一下以從鏡像分離鏡像元件，稍後可以再進行重新連結。分割元件包含在每個鏡像中四個鏡像元件的限制，並作為鏡像的一部分繼續由系統追蹤。
重新連結 | 按一下以合併分割鏡像元件回到鏡像中，並重新同步資料來符合鏡射中所有其他鏡像元件的資料。
反向重新連結 | 按一下以重新連結分割元件到鏡像中，使得所有鏡像元件與之前的分割元件相同。
中斷 | 按一下以從鏡像移除鏡像元件，去除與其他鏡像元件的關聯。中斷的鏡像元件會變為系統中的單一 (獨立式) 磁碟區。 備註：若您中斷鏡像中最後剩餘元件，結果將成為使用與鏡射相同名稱的非鏡像磁碟區。之前的鏡像元件名稱不會再被使用。
強制中斷 | 按一下以移除尚未與鏡像中的其他元件 100% 同步化的鏡像元件。
新增 | 按一下以將鏡像元件新增到鏡像。
名稱 | 組成鏡像的鏡像元件名稱。
狀態 | 鏡像磁碟區的目前狀態： 已對映 － 磁碟區已對映至一個或多個初始器。 按一下以查看 [初始器對映摘要] 頁。 可用 － 磁碟區目前可使用，且尚未對映到初始器。
情況 | 鏡像磁碟區的情況： 正常 非同步佇列 包含分割磁碟區 已降級 不要創設 錯誤 偵測到錯誤 使用中 舊有磁碟區 失去通訊 鏡像登入已降級 無法連線 不可回復的錯誤 重新連結進行中 重新同步進行中 回復進行中 回復進行中 (已完成 {0}%) 主要元件 快照重設正進行中 快照回復正進行中 快照回復清除正進行中 快照類型內嵌 快照類型同步 分割元件 分割磁碟區 支援錯誤中的實體 不明的
儲存池 | 與鏡像元件關聯的儲存池。
已重新同步 % | 鏡像元件重新同步的百分比為 1% 到 100%。在重新同步期間，鏡像元件會被同步成相同但是獨立的鏡像部分。
原始容量 | 鏡像磁碟區分配到的原始儲存容量。 此容量是指用於儲存資料的可用磁碟區容量。您可能需要 快照保留空間的其他容量 (如果您要拍攝鏡像磁碟區快照)。
快照保留
刪除快照保留 | 若已分配快照保留空間，則會啟用此按鈕。按一下可刪除快照保留空間。 備註：若要刪除存有快照之鏡像磁碟區的快照保留空間，您必須先刪除快照。
儲存池 | 您可以分配快照保留空間的可用儲存池。儲存池是具有相同配置、可用性和效能的磁碟區集合。
大小 | 磁碟區的快照保留空間大小，以百分比計。
已配置空間 | 已保留空間的快照數量，介於 0 到 32 之間。 備註：最多可以同時有八個快照在使用中。
預期的寫入作業 | 低 － (預設) 最多需要 10% 的快照保留空間。 非常少 － 最多分配 25% 快照保留空間，最多可同時擁有三個使用中的平均大小快照。 少 － 預期同時最多 40% 的快照作業。 平均 － 此活動層級「平均」對大部分顧客而言可能為高。若您預期快照作業來同時造成快照保留空間 50% 載入，請選擇此層級。 高 － 若您要使用 75% 的快照保留空間 (最多六個或七個使用中快照)，請選擇此層級。 完整 － 您不太可能會用到 100% 的快照保留空間，因為若您在一次循環中旋轉快照，將無法到達 100% 容量的點。但是，若您要同時擁有八個使用中的快照，請選擇 [預期的寫入作業] 的 [完整] 層級。
使用 | 目前正在使用的快照保留空間百分比。
磁碟區/快照策略 | 父系磁碟區優於快照 － 為應用程式 (如資料探勘) 選擇此策略，以避免可能會在原始資料組上干擾日常工作運作的快照保存空間的問題。快照保留空間耗盡將會妨礙資料探勘應用程式，但是，一般作業將會繼續執行。 快照有效性優於磁碟區 － 當快照為資料的一致性備份時選擇此策略。由於更新快照保留空間時的問題會導致所有上主要磁碟機上嘗試的活動和快照會停止，直到您可以找出問題，此策略會保存備份的完整性。
與元件建立關聯 | 與快照保留空間關聯的鏡像元件。
其他資訊
已對映初始器 | 與選取鏡像磁碟區關聯的已對映初始器數量。 按一下可查看 [初始器摘要] 頁。
快照 | 與選取鏡像磁碟區關聯的快照數量。 按一下以查看 [快照摘要] 頁。
虛擬磁碟 | 與選取鏡像磁碟區關聯的虛擬磁碟數量。 按一下以查看 [虛擬磁碟摘要] 頁。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 關於快照
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件