## 참조: 데이터 복제 작업

다음 표는 고려할 데이터 복제 작업의 확인 목록을 제공합니다.

| 할 일
--- | ---
| 데이터 복제에 사용할 SAN 또는 WAN을 통해 경로를 선택할 경우 네트워크 지연, 대역폭 및 보안을 고려합니다. 참고: 소프트웨어가 복제 세트의 볼륨을 동기화하면 성능에 영향을 줄 수도 있는 많은 추가 I/O 작업이 있을 수도 있습니다.
| 원격 Sun StorEdge 6920 시스템이 기존 물리적 링크에 의하여 시스템에 사용 가능한지 확인합니다.
| `storage` 사용자 역할을 사용하여 시스템에 로그인합니다.
| 다른 볼륨과 마찬가지로 기본 및 보조 볼륨 모두 구성하고 동일한 구성을 갖고 있는지 확인합니다. 볼륨의 용량이 정확히 동일해야 합니다.
| 볼륨 및 포트 요약 페이지로부터 다음을 기록합니다. 로컬 및 원격 Sun StorEdge 6920 시스템 모두의 WWN 복제 세트를 구성하는 로컬 및 원격 볼륨의 WWN 기가비트 이더넷 포트를 사용하려는 경우, 로컬 및 원격 포트 모두의 IP 주소 참고: 복제 세트 작성 마법사에 잘못된 WWN을 입력한 경우, 복제 세트를 삭제하고 새 세트를 작성해야 합니다.
| 광섬유 채널(FC) 포트를 사용하는 구성의 경우, 장거리 작업에 대해 피어 사이의 연결을 제공하는 FC 스위치를 구성합니다. 장거리 작업에 대한 정보는 FC 스위치 공급업체의 문서를 참조하십시오.
| 복제에 대해 로컬 및 원격 Sun StorEdge 6920 시스템 모두에서 사용하려는 FC 또는 기가비트 이더넷 포트를 활성화합니다. 양 사이트에서 해당 포트가 기가비트 이더넷 포트인 경우, 기가비트 이더넷 복제 포트 사용 가능 마법사를 완료하여 복제 링크를 작성합니다. 데이터 복제에 대해 광섬유 채널(FC) 및 기가비트 이더넷 포트를 활성화하는 방법에 대한 정보는 데이터 복제용 포트 활성화를 참조하십시오.
| 복제 세트를 작성하기 전에, 다음을 고려하십시오. 응용프로그램이 여러 볼륨에 대해 해당 데이터를 통합하고 비동기 복제를 사용하여 결론적으로 복제 세트가 일관성 그룹에 있어야 하는지 여부 복제 역할, 모드 및 우선 순위 비동기 대기열 등록 정보 볼륨 스냅샷 요구사항 복제 세트를 초기화하려면 복제 피어 포트가 초기화되어야 합니다. 복제 세트를 작성하기 전에 복제 피어 WWN(16 진수)을 입력했는지 확인합니다.
| 복제 세트 작성 마법사를 사용하여 다음 중 하나를 수행하십시오. 복제 세트를 작성합니다. 복제 세트를 작성하고 기존 일관성 그룹에 추가합니다. 복제 세트를 작성할 때와 동일한 시간에 일관성 그룹을 작성합니다. 양 피어 모두에 대한 복제 세트 및 일관성 그룹이 동일하게 구성되었는지 확인합니다.
| 다음과 같은 데이터 복제와 관련된 다른 작업을 고려합니다. 정상 동기화 작업 전체 동기화 작업 정상 일시 중단 작업 빠른 시작 작업 롤 반전

### 관련 항목

- 복제 세트 등록 정보 정보
- 기본 및 보조 롤 반전 정보
- 복제 모드 정보
- 데이터 복제 작업 정보
- 복제 세트 및 일관성 그룹 작성 계획
- 데이터 복제 문제 해결