## Réunion d'un composant de mise en miroir scindé

Un composant de mise en miroir scindé peut être réintroduit dans le miroir via une opération de réunion. Lors de la réunion, le système lancera immédiatement la réargenture (synchronisation) du composant de mise en miroir scindé pour le rendre identique aux autres composants du miroir.

Pour réunir un volume mis en miroir avec le miroir :

1. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Stockage logique > Volumes.
   La page Récapitulatif du volume s'affiche.
2. Sélectionnez un volume mis en miroir.
   La page d'informations sur le volume mis en miroir s'affiche.
3. Dans la section Miroir de la page, cliquez sur le bouton radio à gauche du composant scindé que vous souhaitez réunir. Sa condition sera définie sur OK, Volume scindé.
4. Cliquez sur Réunir.
   Un message de confirmation et la page d'informations sur le volume mis en miroir s'affichent. Au cours du processus de réunion, la condition du composant passe à Réargenture. Lorsque le processus de réargenture est terminé, la section Miroir est mise à jour : la réargenture du composant est réalisée à 100 % et sa condition est définie sur OK.

### Rubriques connexes

- À propos de la mise en miroir
- Planification de composants de mise en miroir
- Gestion des composants de mise en miroir
- Scission d'un composant de mise en miroir
- Réunion inversée d'un composant de mise en miroir scindé
- Affichage des informations sur les tâches de configuration