## 미러 구성 요소의 강제 구분

미러 구성 요소의 데이터가 (예: 화재나 기타 재난 중) 손상되었고 데이터 무결성이 손실된 것을 아는 경우, 발생한 리실버링의 백분율에 상관없이 미러 구성 요소를 강제로 구분하여 미러의 데이터 무결성을 보호합니다. 구분 작업을 실행할 때 발생하는 것과 마찬가지로 강제 구분을 구현하는 미러 구성 요소는 시스템의 독립형 볼륨이 됩니다. 그러나 해당 데이터의 조건은 저하되고 리실버링 프로세스 중 미러로부터 제거된 후 액세스할 수 없게 됩니다.

미러 구성 요소에 대해 강제 구분 작업을 수행하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 논리적 저장소 > 볼륨을 누릅니다.
   볼륨 요약 페이지가 나타납니다
2. 강제 구분하려는 구성 요소를 포함하는 미러의 일부인 미러된 볼륨을 선택합니다.
   미러된 볼륨 세부 정보 페이지가 나타납니다
3. 해당 페이지의 미러 절에서 미러로부터 영구히 구분하려는 미러 구성 요소를 선택합니다.
   미러 구성 요소 세부 정보 페이지가 나타납니다.
4. 강제 구분을 누릅니다.
   확인 메시지 및 선택한 구성 요소에 대한 볼륨 세부 정보 페이지가 나타납니다. 이제 볼륨 요약 페이지에 구분된 미러 구성 요소가 시스템의 개별 독립형 볼륨으로 나열됩니다.

### 관련 항목

- 미러링 정보
- 미러 구성 요소 계획
- 미러 구성 요소 관리
- 미러 구성 요소 구분
- 미러 구성 요소 분할