## Activation/Désactivation de l'analyse des signatures d'erreur

Lorsque l'analyse des signatures d'erreur est activée, le système regroupe les événements ayant des unités remplaçables sur site en commun (FRU). Cela permet de réduire le nombre d'alarmes associées à un problème de FRU.

Pour activer l'analyse des signatures d'erreur :

1. Cliquez sur Sun Storage Automated Diagnostic Environment > Administration.
   La page Configuration générale s'affiche.
2. Dans la section Analyse des signatures d'erreur, cliquez sur Oui.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour désactiver l'analyse des signatures d'erreur :

1. Cliquez sur Sun Storage Automated Diagnostic Environment > Administration.
   La page Configuration générale s'affiche.
2. Dans la section Analyse des signatures d'erreur, cliquez sur Non.
3. Cliquez sur Enregistrer.

### Rubriques connexes

- Affichage d'événements regroupés