## サービスの制限について

サイトにセキュリティ要件がある場合、システムの特定のサービスをブロックすることで、サイトローカルエリアネットワーク (LAN) からのアクセスの度合いを制御できます。ブロック可能なサービスを次の表に示します。SMTP (ポート 25)、DNS (ポート 53)、および DHCP (ポート 67) のポートは、発信メッセージ用に常に開いています。

サービス | アクセス可能なもの | ポート | 方向
--- | --- | --- | ---
ストレージ管理用 HTTP | セキュリティ保護なし Web またはコマンド行インタフェース (CLI) | 9080 | 着信
ストレージ管理用 HTTPS | セキュリティ保護あり Web または CLI | 6789 | 着信
サービス HTTP | セキュリティ保護なし Web または CLI | 7654 | 着信
サービス用 HTTPS | セキュリティ保護あり Web または CLI | 443 | 着信
Simple Network Management Protocol (SNMP) | 他社製のツール | 161 | 着信 発信
CIM (Common Information Model) HTTP | 他社製のツール | 5998 | 着信
SSH | セキュリティ保護ありシェル (Secure Shell) | 22 | 着信
リビジョン管理 | ファームウェアまたはソフトウェアの更新 | 443 | 発信

### 関連項目

- ネットワーク構成の選択肢について
- サイト LAN からの管理