## 关于存储阵列

存储阵列为系统提供物理存储空间。存储阵列是模块化设计的，可采用多种配置方式。每种可选配置均包括两个控制器（也称为控制器对），以提供冗余和故障接管功能。此外，每个存储阵列还具有冗余的光纤通道 (FC) 数据路径，以及两个具有内置电池备用系统的电源。当电源完全中断时，每个阵列均可由电池提供足够能源，以执行有序关机。 此外，每个磁盘驱动器所包含的系统区域信息均被镜像到所有驱动器上以实现冗余，因此可以通过任一正常工作的驱动器来进行数据恢复。

每个存储托盘均可以包含 7 块或 14 块磁盘驱动器。少于 14 块磁盘驱动器的存储托盘可以升级。

系统支持三种存储阵列配置：

选项 | 控制器数 x 托盘数 | 磁盘驱动器数量 | 最小容量 | 最大容量
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 2 x 2 | 14 到 28 | 504 GB | 4 TB
2 | 2 x 3 | 28 到 56 | 1 TB | 8 TB
3 | 2 x 4 | 42 到 84 | 1.5 TB | 12 TB

下图显示了各种配置。

系统的配置取决于对吞吐量、存储容量和经济性的要求。 例如，如果您认为吞吐量比经济性更重要，建议您选择存储阵列配置选项 1，如果情况正相反，建议您选择存储阵列配置 2 或 3。

控制器托盘包含磁盘驱动器和内置的 RAID 管理硬件。扩展托盘仅包含磁盘驱动器，并由控制器托盘进行管理。

服务面板上的 FC I/O 连接连接到基本机箱中各个阵列的控制器上。系统在出厂之前就已经连好了这些电缆。

除了具有内部存储阵列，Sun StorEdge 6920 系统还支持对外部存储设备中的数据进行虚拟。外部存储设备中的数据可以保留，并作为传统卷添加到系统内。您也可以利用外部存储提高存储容量。在这种情况下，外部存储设备中的数据不会保留，该设备将作为卷添加到存储池中。您也可以将外部存储设备中的数据迁移到系统中某个使用数据镜像的卷。

### 相关主题

- 关于 Sun StorEdge 6920 硬件
- 关于系统机箱