## Page d'informations sur le port Fibre Channel

Cette page affiche les informations concernant le port Fibre Channel (FC) sélectionné.

Le tableau suivant décrit les champs et les boutons de la page d'informations sur un port Fibre Channel.

Champ | Description
--- | ---
Activer la réplication | Cliquez ici pour activer la réplication des données sur ce port.
Désactiver la réplication | Cliquez ici pour désactiver la réplication de données sur ce port.
Détails
Nom du port | Identificateur FC nPort (ID).
État | État actuel du lien : En ligne, Échec ou Hors ligne.
État du matériel | État actuel du matériel : Actif : le lien physique est opérationnel et peut transmettre et recevoir des données. Lien hors service : le lien ne peut pas transmettre ou recevoir des données ; il est possible qu'un câble ait été retiré ou que le récepteur soit défaillant. Inconnu : l'état du lien ne peut être déterminé. Échec : le diagnostic du port a échoué. Loopback : l'état loopback a été paramétré pour le port. Aucun support : le convertisseur GBIC (Gigabit Interface Converter) n'est pas installé. Contourné : le port a été paramétré pour être contourné. Erreur de transmission : l'émetteur est défaillant.
Réplication | État actuel du port en termes de réplication de données : Désactivé : la réplication de données est désactivée pour le port. Activé : la réplication de données est activée pour le port.
WWN | le nom universel du port (WWN).
WWN du nœud | le nom universel du nœud (WWN).
Type de port | type de port FC : nPort ou nlPort.
Type d'unité FC | Type de l'unité FC, généralement HBA (Host Bus Adapter, adaptateur de bus hôte).
Type de module | Type de module : 1 GBIC, 2 GBIC ou Manquant.
ID du port | Identificateur d'adresse 24 bits identifiant le port FC source ou de destination pour la remise de données.
Vitesse FC configurée | Vitesse FC configurée : Automatique La vitesse opérationnelle est de 1 ou 2 Gbit/s, selon le matériel installé (GBIC). 1 Gbit/s 2 Gbit/s Remarque : si le GBIC de votre configuration ne prend en charge que la vitesse de 1 Gbit/s, alors la vitesse opérationnelle sera également de 1 Gbit/s, quel que soit le paramètre sélectionné dans ce champ. Ainsi, le GBIC installé est susceptible de limiter la vitesse opérationnelle. Les utilisateurs storage peuvent modifier ce paramètre.
Vitesse FC opérationnelle | Vitesse FC opérationnelle : 1 Gbit/s ou 2 Gbit/s.
Classe FC capable | Classe FC : Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
Classe FC opérationnelle | Classe FC opérationnelle : Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
Protocole capable | Mode de prise en charge du protocole de ce port FC, à savoir Boucle, Fabric ou SCSI, sous la forme de l'une des combinaisons suivantes : IP sur FC SCSI - FCP FC - VI
Protocole opérationnel | Protocoles actuellement configurés, à savoir boucle, Fabric et SCSI, sous la forme de l'une des combinaisons suivantes. IP sur FC SCSI - FCP FC - protocole Virtual Interface (VI)
Statistiques
Nombre d'erreurs | Nombre total d'erreurs associées à ce port FC.
Commandes d'écriture | Nombre total de commandes d'écriture vers ce port FC.
Commandes de lecture | Nombre total de commandes de lecture vers ce port FC.
Octets écrits | Nombre total d'octets écrits à partir de ce port FC.
Octets lus | Nombre total d'octets lus sur ce port FC.
Événements de réinitialisation de boucle | Nombre d'événements de réinitialisation de boucle sur ce port FC.
Événements d'échec de lien | Nombre de fois que les pertes de signal ont été antérieures au délai d'attente sur ce port.
Événements de perte de synchronisation | Nombre d'instances de perte de synchronisation détectées sur ce port.
Événements de panne de lien | Nombre d'instances de perte de signal détectées sur ce port.
Erreurs de protocole de séquence primitive | Nombre d'erreurs de protocole de séquence primitive détectées sur ce port.
Erreurs de contrôle de redondance cyclique (CRC) | Nombre de trames reçues avec un CRC incorrect.
Mots de transmission non valides | Le port n'est pas prêt à transférer des données en raison d'une panne de lien.

La section Informations supplémentaires répertorie le nombre d'initiateurs associés au port FC spécifié et permet d'accéder à la Page Récapitulatif des initiateurs.

### Rubriques connexes

- À propos de la réplication des données
- À propos des ports
- Affichage des informations relatives aux ports
- Affichage des informations relatives aux liens de réplication
- Activation des ports pour la réplication de données
- Désactivation des ports pour la réplication de données
- Ajout de liens de réplication
- Suppression de liens de réplication