## “通知设置”页面

通过此页面，您可以为电子邮件通知定义设置参数，并启用各种远程通知提供程序。

下表介绍“通知设置”页面内的按钮和字段。标有星号 (*) 的项表示必填字段。

字段 | 描述
电子邮件通知设置
*将此 SMTP 服务器用于电子邮件 | 将处理远程电子邮件传输的简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的地址。由于它安装在防火墙之后，因此只在 Sun StorEdge 6920 系统无法处理电子邮件时才会用到它。
测试电子邮件... | 单击可发送测试电子邮件以检测电子邮件服务。
电子邮件程序的路径 | 在 SMTP 服务器不可用时所使用电子邮件应用程序的服务器路径。
发送人的电子邮件地址 | 为发送人指定的电子邮件地址，用于所有电子邮件的传送。
最大电子邮件大小 | 单个电子邮件消息所允许的最大大小。
远程通知设置
选择提供程序 | 对于要启用的每个远程通知提供程序，请选择其复选框。 选项包括： 网络存储命令中心 (NSCC) Sun StorEdge Remote Response (SSRR) 简单网络管理协议 (SNMP) 陷阱
NSCC 设置信息
启用加密 | 如果为“是”，则系统会使用加密算法将发送到 NSCC 的电子邮件进行加密。
SSRR 设置信息
心跳频率（小时） | 为确保通信正常，在监视和诊断软件与 SSRR 之间发送状态检查消息时使用的频率。

### 相关主题

- 配置远程通知
- 编辑通知设置参数