## 關於虛擬磁碟

對作業環境而言，虛擬磁碟是一組磁碟區段，表現具類似磁碟儲存和輸入/輸出語義的連續編號的邏輯區段範圍。以作業環境的觀點來看，虛擬磁碟是最接近實體磁碟的磁碟陣列物件。

在 Sun StorEdge 6920 系統內，系統即為作業環境。

備援獨立磁碟陣列 (RAID) 系統提供儲存，方法為透過讓許多小磁碟上的資料就緒可被檔案伺服器、主機或網路以做為單一陣列所使用。RAID 系統共同使用兩個或多個磁碟機的組合來提供故障容錯與效能。資料輸送量與可用性中的因素之一為資料在陣列中如何儲存，也就是陣列的 RAID 層。

在系統中，根據其 RAID 層，磁碟匣內的磁碟機會被組合成 RAID 組，亦稱為虛擬磁碟。儲存陣列支援下列 RAID 層：

- RAID-0 － 可在多個磁碟間提供資料平行儲存資料，但無備援功能。此層級可提升效能，但無法提供故障容錯功能。
- RAID-1 － 提供磁碟鏡射功能，可將所有資料複製到個別磁碟。RAID-1 使用相同的磁碟量給資料和鏡像副本。若磁碟不是互相的副本，RAID-1 在遺失數個磁碟時仍可使用。
- RAID-5 － 提供區段等級的資料平行儲存及平行儲存錯誤校正 (同位檢查) 資訊。此為系統的預設 RAID 層。此等級至少要有 3 個磁碟機。
  RAID-5 可帶來極佳的效能與良好的故障容錯。同位檢查可指定在 RAID 控制器將資訊寫入磁碟時，它亦寫入稱為同位檢查位元的備援資訊。如果一個磁碟故障，同位檢查資訊會根據要求讓 RAID 控制器重新建立遺失的資訊。因為同位檢查資訊橫跨在多個磁碟上，只有很少比例的磁碟會用在同位檢查資訊上。這改善了可用儲存空間的效能。
  備註：每個虛擬磁碟機最多可使用的資料分割區是 32 個。當您嘗試超出該數目時，會顯示故障訊息。
  決定儲存池和使用虛擬磁碟時要特別注意。一個儲存匣最多可有 2 個虛擬磁碟。因此，當磁碟匣內的 7 個磁碟指定給單一儲存池，之後您新增一個磁碟並將其配置給第二個儲存池時，若您沒有重新設定儲存池，稍後則不能新增六個磁碟到空磁碟插槽。在此情況下，您無法將磁碟作為虛擬磁碟來使用；但是，您可以將它們作為陣列緊急備援使用。

### 相關主題

- 關於儲存裝置設定檔
- 顯示虛擬磁碟資訊