## Page d'informations sur les profils de stockage

Cette page contient les informations détaillées sur le profil de stockage sélectionné, notamment les caractéristiques que le profil attribue à l'espace de stockage.

Le tableau suivant décrit les champs et les boutons de la page d'informations sur le profil de stockage.

Champ | Description
--- | ---
Supprimer | Cliquez ici pour supprimer le profil. Remarque : il est impossible de supprimer le profil de stockage Default ainsi que tout profil associé à un pool de stockage, dont l'état est Utilisé.
Détails
Nom | Nom du profil. Peut comprendre jusqu'à 32 caractères. Remarque : le nom d'un profil par défaut ne peut pas être modifié.
Description | Description du profil. Peut comprendre jusqu'à 256 caractères. Remarque : la description d'un profil par défaut ne peut pas être modifiée.
État | État du profil : En cours d'utilisation : un pool de stockage existant utilise ce profil. Non utilisé : aucun pool de stockage existant n'utilise ce profil. Remarque : les profils en cours d'utilisation ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.
Type | Type du profil : Utilisateur : le profil a été créé par un utilisateur. Usine : le profil est préconfiguré dans le logiciel du système.
Niveau RAID | Niveau RAID du disque virtuel : RAID-0 RAID-1 RAID-5
Taille du segment | Taille d'un segment de baie, en Ko : 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Il s'agit d'un attribut de la baie. Ce paramètre doit être identique pour tous les disques virtuels d'une baie. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau ne peut posséder qu'entre 0 et 2 disques virtuels), tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doivent avoir la même taille de segment que le premier disque virtuel. Prenez garde lorsque vous définissez la taille de segment d'un profil, car les profils des groupes de stockage doivent posséder la même taille de segment. Vous pouvez configurer un système comportant une baie avec des disques non utilisés, sur lesquels il est impossible de configurer des disques virtuels, si la taille de segment des profils des groupes de stockage varie.
Disque hot spare dédié | Indique si chaque disque virtuel requiert un disque supplémentaire provenant du même plateau, pour lui servir de disque hot spare dédié. Le système peut posséder des disques hot spare dédiés (déterminé par cet attribut) et des disques hot spare de baie (déterminé par un attribut modifiable dans la page d'informations sur la baie). Disque hot spare dédié : il existe une correspondance bi-univoque entre un disque hot spare dédié et un disque virtuel (en d'autres termes, le disque hot spare est dédié à un disque virtuel particulier). Cet attribut de profil détermine si un disque hot spare dédié est attribué au disque virtuel lors de l'ajout de ce dernier à un pool de stockage utilisant ce profil. Disque hot spare de baie : disque d'une baie pouvant servir de disque hot spare pour un disque de la baie. Le nombre total d'unités et d'attributs de disques hot spare dédiés définit le nombre de disques utilisés par chaque disque virtuel dans un pool de stockage.
Lecture anticipée activée | Indique si la lecture anticipée est activée ou désactivée. Cet attribut doit être identique pour tous les disques virtuels de la baie concernée. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau ne peut posséder qu'entre 0 et 2 disques virtuels), le paramètre de lecture anticipée de tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doit être identique à celui du premier disque virtuel. Déterminez à l'avance si vous avez besoin ou non du paramètre Lecture anticipée activée, car ce dernier doit être identique dans le profil de tous les groupes de stockage d'une baie. Vous pouvez configurer un système comportant des disques non utilisés, sur lesquels il est impossible de configurer des disques virtuels, si le mode de lecture anticipée n'est pas identique dans le profil de tous les groupes de stockage.
Nombre d'unités | Nombre de lecteurs associés à ce profil. Il s'agit du nombre de lecteurs de disque formant le disque virtuel dans un groupe de stockage recourant à ce profil. Le nombre de lecteurs peut être compris entre 2 et 14 ou être variable. Si vous choisissez la valeur Variable, vous devez indiquer le nombre de lecteurs lors de la création des disques virtuels (c'est-à-dire, lorsque vous ajoutez des unités de stockage au groupe).
Type de baie | Type de la baie. Les options ci-dessous ne permettent d'obtenir qu'une seule configuration de baie (2x2, 2x4 ou 2x6). Si un profil possède l'une de ces options, mais que la baie n'est pas disponible, il est impossible d'utiliser le profil. Correspondance exacte : IOPS (baie 2x4) Correspondance exacte : Bande passante (baie 2x2) Correspondance exacte : capacité (baie 2x6) Les options et les règles ci-dessous permettent d'obtenir la baie la plus avantageuse en fonction de l'environnement (IOPS, largeur de bande ou capacité) : Meilleure correspondance possible : IOPS : 2x4 > 2x2 > 2x6 Meilleure correspondance possible : bande passante : 2x2 > 2x4 > 2x6 Meilleure correspondance possible : capacité : 2x4 > 2x2 > 2x6
Stratégie de virtualisation | Affiche le type de virtualisation associé à ce profil : Entrelacement ou Concaténation.
Facteur d'entrelacement | Facteur d'entrelacement associé à ce profil (dans le cas d'une stratégie d'entrelacement) : 128 Ko, 256 Ko, 1 Mo, 2 Mo, 4 Mo, 8 Mo, 16 Mo.
Informations supplémentaires
Pools de stockage | Nombre de groupes de stockage auxquels le profil s'applique.
Volumes | Nombre de volumes auxquels le profil s'applique.

### Rubriques connexes

- À propos des profils de stockage
- À propos des stratégies de virtualisation
- Référence : profils de stockage standard
- Gestion des profils de stockage