## 連接外部交換器

您可以選擇將外部交換器連接至一個或多個資料主機通訊埠，來擴充使用儲存系統和連接到外部儲存裝置的資料主機數量與連接外部儲存裝置。但是，外部交換器並非由系統管理。它們必須連接至外部區域網路 (LAN)，並由連接至該 LAN 的管理工作站管理。

新增外部交換器之前，請執行下列程序：

- 考慮將其他資料主機連接至系統中單一光纖通道 (FC) 通訊埠對效能的影響。效能會受到透過單一通訊埠競相存取儲存之資料主機的數目所影響。
- 檢查支援的交換器清單。
- 下載並安裝交換器管理軟體，以及配置軟體和交換器。
- 安裝 Sun StorEdge SAN Foundation 軟體和所有與交換器有關的必要修補程式。
  若要安裝外部交換器：
  1. 關閉系統電源。
  2. 將 FC 纜線從初始器通訊埠連接至外部交換器通訊埠。
  3. 將 FC 纜線從外部交換器通訊埠連接至 I/O 面板上的儲存資源卡 (SRC) 組。
  4. 使用交換器管理軟體將外部交換器上的兩個連接埠置於相同區域。
  5. 開啟系統電源。
- 若您使用外部交換器來連接外部儲存裝置到系統，請考慮分區實作。若需更多分區實作的相關資訊，請參閱關於使用外部儲存和 FC 交換器供應商提供的文件。

### 相關主題

- 關於資料主機連線
- 光纖通道通訊埠連線的指南