## “存储配置文件详细信息”页面

此页面显示选定存储配置文件的详细信息，包括配置文件为存储指定的特定属性。

下表介绍了“存储配置文件详细信息”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
删除 | 单击可删除该配置文件。 注：您无法删除默认的存储配置文件，也无法删除状况为“正在使用”并与存储池相关联的配置文件。
详细信息
名称 | 配置文件的名称。它最多可包含 32 个字符。 注：您无法修改默认厂商配置文件的名称。
描述 | 配置文件描述。它最多可包含 256 个字符。 注：您无法修改默认厂商配置文件的描述。
状况 | 配置文件的状况： 正在使用 － 存在使用此配置文件的存储池。 当前未使用 － 没有使用此配置文件的存储池。 注：您无法修改或删除正在使用的配置文件。
类型 | 配置文件的类型： 用户 － 配置文件由用户创建。 厂商 － 配置文件作为系统软件的一部分而提供。
RAID 级别 | 虚拟磁盘的 RAID 级别： RAID-0 RAID-1 RAID-5
段大小 | 该阵列段的大小（以 KB 为单位）：4 KB、8 KB、16 KB、32 KB 或 64 KB。 此为阵列属性，对阵列内的所有虚拟磁盘必须是相同的。只要阵列的任何托盘中存在虚拟磁盘（一个托盘中可以包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托盘上的所有虚拟磁盘都必须与该虚拟磁盘具有相同的段大小。为配置文件分配段大小时应小心谨慎，因为您不能拥有配置文件段大小不同的池。 如果各个存储池的配置文件具有不同的段大小，您可以为系统的阵列配置未使用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
专用热备份 | 是否每个虚拟磁盘都要求将来自相同托盘的附加磁盘用作其专用热备份磁盘。 系统有专用热备份（由此属性控制）和阵列热备份（作为“阵列详细信息”页面内的可编辑属性受到控制）。 专用热备份 － 专用热备份与虚拟磁盘之间存在一一对应的关系（也就是说，热备份专用于某个特定的虚拟磁盘）。此配置文件属性用于控制在使用此配置文件的存储池中创建虚拟磁盘时，是否为虚拟磁盘分配专用热备份磁盘。 阵列热备份 － 这是阵列中的磁盘，可以用作阵列中任何磁盘的热备份。 驱动器数量与专用热备份属性结合在一起，即可确定将多少个磁盘用于存储池中的每个虚拟磁盘。
已启用预读 | 预读属性是“已启用”还是“已禁用”。 这是阵列属性，阵列内所有虚拟磁盘的预读属性都必须相同。只要阵列的任何托盘中存在虚拟磁盘（一个托盘中只能包含 0 个、1 个或 2 个虚拟磁盘），则该阵列各个托盘上的所有虚拟磁盘都必须与该虚拟磁盘具有相同的“已启用预读”设置。 必须谨慎计划使用“已启用预读”设置，因为同一阵列中的存储池不能有预读设置不同的配置文件。如果各个存储池的配置文件具有不同的“已启用预读”设置，您可以为系统配置未使用的磁盘，但不能在其中配置虚拟磁盘。
# 驱动器 | 与此配置文件相关联的驱动器数量。这是在使用此配置文件的存储池中，用于构建虚拟磁盘的磁盘驱动器数量。 驱动器的数量可以是 2 至 14 个，也可以设为“可变”。如果设为“可变”，您必须在创建虚拟磁盘期间（即向存储池中添加存储时）指定驱动器的数量。
阵列类型 | 阵列的类型。 以下选项仅与特定的阵列配置（2x2、2x4 和 2x6）匹配。如果某个配置文件具有这些选项之一但是没有特定阵列可用，则无法使用该配置文件。 完全匹配：IOPS（2x4 阵列） 完全匹配：带宽（2x2 阵列） 完全匹配：容量（2x6 阵列） 以下选项和规则尝试根据环境（IOP、带宽和容量）来匹配最佳的可用阵列。 最佳可用匹配：IOPS － 2x4 > 2x2 > 2x6 最佳可用匹配：带宽 － 2x2 > 2x4 > 2x6 最佳可用匹配：容量 － 2x6 > 2x4 > 2x2
虚拟策略 | 与此配置文件相关联的虚拟类型：“分散读写”或“并置”。
分散读写大小 | 与此配置文件相关联的分散读写大小（如果已分散读写）：128 KB、256 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 或 16 MB。
附加信息
存储池 | 使用此配置文件的存储池数量。
卷 | 使用此配置文件的卷数量。

### 相关主题

- 关于存储配置文件
- 关于虚拟策略
- 参考：标准存储配置文件
- 管理存储配置文件