## 저장소 자원 카드(SRC) 세트 정보

데이터 호스트는 서비스 패널의 FC(광섬유 채널) 포트를 통해 저장소 자원 카드(SRC) 세트에 연결됩니다. SRC 세트는 SRC 프로세서 카드와 저장소 I/O(SIO) Combo 카드의 두 카드로 구성됩니다. SRC 세트는 항상 쌍으로 구성되므로 각 시스템은 최소한 2개의 SRC 프로세서 카드와 2개의 SIO Combo 카드를 갖습니다.

각 SRC 세트의 특성은 다음과 같습니다.

- 카드의 커넥터는 서비스 프로세서 패널의 후면에 연결됩니다.
- 두 개의 카드는 섀시 미드플레인을 통해 연결됩니다. SRC 프로세서 카드는 미드플레인의 앞에 연결되고, SIO Combo 카드는 미드플레인의 뒷면에 연결됩니다.
- SIO Combo 카드는 저장소에 대한 FC 인터페이스와 원격 사이트에 있는 Sun StorEdge 6920 시스템에 대한 데이터 복제용 기가비트 이더넷연결을 제공합니다.
- 세트로 있는 두 개의 카드 중에 어느 하나를 다른 카드에 영향을 주지 않고 교체할 수 있습니다.
- 각 SRC 세트는 6개의 FC 포트와 하나의 기가비트 이더넷포트를 제공합니다. 카드의 프로세서는 호스트나 저장 장치가 포트에 연결되어 있는지 인식합니다. 각 SRC 세트는 대개 저장소에 4개의 FC 포트가 할당되고 데이터 호스트에 4개의 FC 포트가 할당됩니다.

참고: SRC 세트의 프로세서를 최적으로 사용하려면 저장소 연결을 위한 포트를 8,6,7,5,4,3,2,1 순서로 사용하십시오.

SRC 세트의 수에 따라 시스템에 연결할 수 있는 초기화 장치의 수가 결정됩니다. 각 시스템은 최소 2개의 SRC 세트(16개 FC 포트) 및 최대 4개의 SRC 세트(32개 FC 포트)로 구성될 수 있습니다.

### 관련 항목

- 포트 할당 정보