## 複製モードの変更

複製モードを変更するには、その前に数多くの要因を検討し、いくつもの決定を行う必要があります。複製モードの計画についての詳細は、複製モードについておよび、参照 : 同期複製モードと非同期複製モードを参照してください。

複製セットまたは整合性グループの複製モードは、同期モードまたは非同期モードに変更できます。

複製セットまたは整合性グループの複製モードを変更する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「複製セット」の順にクリックします。
   「複製セットの概要」ページが表示されます。
2. 複製モードを変更する複製セットまたは整合性グループをクリックします。
   「複製セットの詳細」または「整合性グループの詳細」ページが表示されます。
3. 「中断」をクリックし、「通常」を選択して複製セットまたは整合性グループを中断モードにします。
4. 変更先のモードをクリックします。
   同期モードに変更する場合は、確認メッセージが表示されます。「了解」をクリックします。
   非同期モードに変更する場合は、「非同期モードへの変更」ウィザードが表示されます。ウィザードの手順に従います。
5. 「再開」をクリックし、「通常同期」を選択してボリュームを同期し、複製を再開します。

### 関連項目

- 複製モードについて
- データ複製の計画
- データ複製の管理
- 複製セット情報の表示