## 規劃鏡像元件

鏡像包含您可在分離卻相等的鏡像元件中存取的獨立相同資料副本 (最多四個)，該鏡像元件為您存取以管理視作整體之鏡像的元件。鏡像元件是鏡像的個別部分，資料及容量都相同。您在一個鏡像元件上的執行動作會導致所有其他鏡像元件來與它同步，反之亦然。

例如，當您重新連結一個分割鏡像元件回到鏡像中，它會同步化 (重新同步化) 來反映其他鏡像元件。當重新同步化程序完成後，鏡像再次成為一個實體，而中的每個元件為具有相同資料的個別子實體。

若要建立鏡像，您可以建立一個新的鏡像磁碟區，或鏡射一個現有的磁碟區後新增其他磁碟區作為相等的鏡像元件。

開始進行之前，您必須決定下列事項：

- 組成鏡像的鏡像元件。請記住下列限制：
  - 由於鏡像元件之大小必須相同，您必須確保每個您要新增的鏡像元件的大小與鏡像中的元件是相同的。
  - 您無法跨越儲存網域作鏡射。
- 原始鏡像磁碟區 (主要元件) 的容量。此容量將會和新增到鏡像的新鏡像元件相同。
- 鏡像元件的隔絕策略：
  - 必須的 － 鏡像元件必須位在不同陣列。
    當鏡像元件位在不同陣列上時，備援保護就發揮保留資料的最大功效。
  - 可選擇 － 鏡像元件位在相同陣列。
    若您知道鏡像元件已經與部分的鏡像共用一個陣列，您就必須將隔絕策略設為 [可選擇]。
    當鏡像元件共用一個陣列時，若陣列或存取陣列發生故障時與每個鏡像元件有關聯之資料組的備援因素會降低。如果上述情況會造成問題，選擇 [必須的] 選項可能是比較安全的。
- 想要的重新同步化優先權。重新同步化作業會同步化每個元件具有相同內容。當您在鏡像中進行作業時就會發生此作業。此設定可決定 I/O 作業或重新同步化具有較高的系統優先權：
  - 高 － 系統嘗試快速重新同步鏡像，但會明顯的降低主機的 I/O 作業。
  - 中 － 系統取得 I/O 動作與重新同步程序間的平衡，使所有的工作以漸增、穩定的步伐執行。
  - 低 － 系統花費較長時間來重新同步鏡像，但較迅速處理主機 I/O 作業。
- 在特定時間下，您要使用分割的鏡像元件或是資料的磁碟區快照：
  - 分割鏡像元件 － 當您要拍攝鏡像中資料組的圖像時，您可從鏡像中分割一個鏡像元件，然後將它儲存成一個獨立的副本或是該時間資料的參考點。雖然您無法復鏡像磁碟區的快照 (由於無法改變其資料)，但您可分割一個鏡像元件，稍後再將它重新連結回鏡像。若您要其他鏡像元件同步化到其資料，您甚至可以在原先分割的元件上執行一個反向重新連結動作。分割鏡像元件沒有快照保留空間限制。
  - 磁碟區快照 － 當要追蹤常駐在系統快照保留空間中的精確即時資料圖像時，磁碟區快照功能是最有效的。如同您修改其他任何磁碟區般，您可修改鏡像的快照保留空間。磁碟區快照愈老舊，資料就愈有可能發生變更。若磁碟區預期在二個快照之間發生重要的改變，使用分割鏡像元件應該更適合。如需更多資訊，請參閱關於快照和管理快照。
- 若選取鏡像元件沒有快照保留空間，而您要拍攝快照時配置快照保留空間的方法。如需更多資訊，請參閱規劃快照和快照保留空間。

備註：鏡像會使用您建立之第一個鏡像磁碟區的全球名稱 (WWN) 來建立鏡像。此唯一識別碼為一組 64 碼的編號，可辨識命名授權、製造商和特定連線。任何您新增到鏡像的現有磁碟區會保留您建立的第一個鏡像磁碟區的 WWN。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 關於磁碟區
- 關於儲存池
- 關於快照
- 管理鏡像元件