## 响应系统错误消息

本主题列出了一些常见的系统错误消息以及针对这些错误消息的建议操作。

### 无法修改丢失的卷。

说明： 如果构成卷的虚拟磁盘降级了，软件会把该卷的状态列为“丢失”。您可以删除但不能修改该卷。

操作：执行以下操作：

- 解析在页面标题上显示的所有“关机”和“紧急”系统报警。
- 确保虚拟磁盘处于“联机”状态。
- 当软件显示卷处于“正常”状态时，修改它。

### 在反转角色前，必须执行同步。

说明：在执行角色反转之前，必须同步复制集中的主卷和辅助卷。

操作：重新复制，以便同步那些卷。当软件显示复制进度为“正在复制”状态时，执行角色反转过程。

### 要创建传统卷，系统中必须至少存在两个虚拟磁盘。
没有足够的初始化的虚拟磁盘可用于存储传统卷元数据。

说明：当您从外部存储设备创建传统卷时，系统至少需要两个已在任意存储池中创建的虚拟磁盘。管理所有传统卷的元数据不在传统卷上，但在其他虚拟磁盘的保留区域上存有备用的。

操作：执行以下操作：

1. 在任一系统池的“存储池详细信息”页面中，单击“将存储添加到存储池”按钮以便执行以下操作之一：
   - 从存储阵列创建新的虚拟磁盘。
   - 将其他存储池中未使用的虚拟磁盘移入此池。
2. 再次设法创建或修改传统卷。

您可以在“虚拟磁盘摘要”页面上看到系统中存在多少虚拟磁盘。

### 描述包含的字符过多。

说明：您超出了 256 个字符的限制。

操作：输入字符数小于 256 个的描述。

### 描述是必填字段。

说明：该字段为空。

操作：在“描述”字段输入标识文本。

### 创建镜像失败。发生以下错误：
创建卷失败。发生以下错误：
现有的重叠操作失败。
无法进行阵列隔离。

说明：无法创建卷或镜像。附加错误信息详细说明了该操作失败的原因。在有些情况下，附加错误信息会包含多个失败原因。

操作：执行以下操作：

- 纠正其中的一个错误，并设法重新创建卷或镜像。
- 如果要创建（或添加到）隔离策略为“必需隔离”的镜像卷，您可能需要将存储添加到一个或多个创建镜像的池中；您添加的存储必须来自不同于池中已有存储阵列的某个阵列。
- 在“存储池摘要”页面，使用“按阵列分配查看存储池”视图确定哪些池的虚拟磁盘来自一个以上的阵列。您可以使用这些存储池，创建或添加到隔离策略为“必需隔离”的镜像。
- 如果您不要求将镜像组件隔离在单独的阵列中（这将降低它们的容错性能），请选择“可选隔离”隔离策略。

### 名称包含的字符过多。

说明：您超出了 8 个字符的限制。

操作：输入字符数为 8 个或更少的名称。

### 名称是必填字段。

说明：该字段为空。

操作：在“名称”字段输入标识文本。

### 名称服务器的 IP 地址无效。

说明：您输入了一个无效的值。

操作：检查网络域名服务器的 IP 地址。

### 没有选择对其执行该操作的项。

说明：您没有选择对其执行该操作的元素。

操作：首先选择所需的元素，然后再选择操作。

### 使用 NTP 服务器时必须指定 NTP 服务器的 IP 地址。

说明：您未正确地启用网络时间协议 (NTP)。

操作：要启用 NTP，请先清除复选框，然后键入网络 NTP 服务器的 IP 地址。

### 卷的数量超出允许的最大数量。

说明：您超出了可以创建的卷的最大数量。

操作：删除一个或多个现有卷。再次创建新的卷。

### 请求的大小超出可用容量。

说明：您超出了可用容量。

操作：执行以下操作：

1. 在任一系统池的“存储池详细信息”页面中，单击“将存储添加到存储池”按钮以便执行下列操作之一：
   - 从存储阵列创建新的虚拟磁盘。
   - 将其他存储池中未使用的虚拟磁盘移入此池。
2. 再次尝试执行该操作。

您可以在“虚拟磁盘摘要”页面上看到系统中存在多少虚拟磁盘。

### 请求的大小应介于 1 到 variable 之间。

说明：您输入的值超出了指定的范围。

操作：输入介于错误消息所显示的范围的值。

### 指定的网关 IP 地址无效。

说明：您输入了一个无效的值。

操作：检查用作网关的系统的 IP 地址。

### 指定的 IP 地址无效。

说明：您输入了一个无效的值。

操作：检查 IP 地址的格式，确定是否缺少数字或句点。

### 指定的网络掩码 IP 地址无效。

说明：您输入了一个无效的值。

操作：检查网络掩码的格式。

### 无法启动同步，原因是远程卷不是辅助卷。

说明： 远程对等点上复制集的配置不正确。为成功执行复制，必须将复制集与某一对等点上的主卷和其他对等点上的辅助卷一起进行配置。

操作：将复制集（或复制集所属一致性组）的角色更改为远程对等点的辅助复制集，然后重新对主复制集执行复制操作。

### 指定的阵列类型无效。

说明：如果配置文件应用了与阵列类型不相称的值，则您不能向该存储池添加存储。

操作：检查为存储池定义的阵列类型。

### 指定的磁盘数量无效。

说明：您输入了一个无效的值。

操作：如果存储池已定义了磁盘数量，则存储池内的所有虚拟磁盘包含的磁盘数量必须一致。

### 无法执行操作，原因是正在设置或清除位图。

说明：这是一个临时的情况。系统运行于复制位图上，因而无法执行该操作。

操作：等待片刻后继续执行该操作。

### 同步启动操作的 PIT 失败。

说明：辅助对等点无法重新抓拍快照，恢复操作失败。

恢复复制时，如果复制集的角色是辅助的，并且已启用“同步操作之前执行快照”选项，那么辅助对等点会在同步操作开始前自动执行快照，并在完成同步操作时删除该快照。

操作：确保辅助卷在配置时预留了足够的快照空间，并且不要超出活动快照数目的限制 (8 个)。然后恢复主复制集或一致性组上的复制。

### 指定的 RAID 级别无效。

说明：存储托盘之间的 RAID 级别必须匹配。

操作：确保 RAID 级别匹配。

### 所产生的镜像卷不会保留任何可读组件。

说明：镜像卷操作可能产生不带组件的镜像，而组件可以提供卷数据。 要满足对卷数据发出的 I/O 请求，至少有一个镜像组件必须处于有效状态。

操作：如果当前正在重新同步的分隔组件无法提供卷数据，请等到重新同步操作完成后，再次尝试该操作。

### 指定的段大小无效。

说明：段大小必须相匹配。

操作：指定另外的段大小。

### 指定的分散读写大小无效。

说明：有效大小包括 128 KB、512 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 和 16 MB。

操作：指定有效的分散读写大小。

### 指定的虚拟策略无效。

说明：存储池中的卷必须使用相同的虚拟策略：“分散读写”或“并置”。

操作：检查该策略所需的最少虚拟磁盘数。

### 没有足够的阵列来隔离日志。

说明：系统无法从单独的，包含足够可用空间的存储阵列中找出两个虚拟磁盘来置备镜像日志。

镜像日志用于跟踪对镜像所作的更改，以使组件之间保持同步状态。它们必须始终位于两个不同的虚拟磁盘上。如果隔离策略为“必需隔离”，则两个虚拟磁盘必须位于单独或隔离的存储阵列上。

为镜像日志而选的虚拟磁盘不必位于与镜像组件相隔离的存储阵列上，但是在可能的情况下，系统会选择与这些镜像组件相隔离的虚拟磁盘。

如果希望创建隔离策略为“必需隔离”的两组件镜像卷，则您选择的存储池必须至少包含两个来自两个不同存储阵列的虚拟磁盘。同样，三组件镜像卷要求至少有三个来自三个不同存储阵列的虚拟磁盘。

操作：执行以下操作：

- 向从中创建镜像的池中添加其他存储设备。 在存储池的“详细信息”页面，单击“将存储添加到存储池”按钮。
- 在“存储池摘要”页面，使用“按阵列分配查看存储池”视图确定哪些池拥有来自一个以上阵列的虚拟磁盘，并且可用于创建或添加至隔离策略为“必需隔离”的镜像。

如果您不需要在单独的阵列中隔离镜像组件（这将降低它们的容错性能），则可以使用“可选隔离”策略。当您从现有的卷中创建镜像卷或添加组件时，在置备这些镜像日志时系统将包含现有卷的存储池。

### 时间格式应为：hh:mm。

说明：时间格式不正确。

操作：请使用 hh:mm 格式再次输入时间。

### 意外的内部系统错误。如果该错误仍然存在，请重试该操作，并参考 Storage Automated Diagnostic Environment 中“服务顾问”。

说明：发生了内部系统错误。

操作：解析在页面标题上显示的所有“关机”和“紧急”系统报警，然后再次尝试该操作。 有关信息，请转至 Sun Java™ Web Console 页面，然后单击 "Sun Storage Automated Diagnostic Environment" >““服务顾问”>“X-选项”。

### 用户验证失败。请重试。

说明：密码无效。 如果丢失或遗忘了密码，请联系 Sun 服务中心。

操作：输入正确的帐户密码。

### 不允许用户 variable 访问管理软件；请注销，然后以有效的用户身份登录。

说明：您登录时使用的角色不正确。

操作：注销，然后使用 storage 或 admin 角色再次登录。

### 卷大小太小（应大于 10 MB）

说明：您输入了一个无效的值。

操作：请输入一个大于 10 MB 的值。

### 虚拟类型为“分散读写”的卷要求存储池中至少具有两个虚拟磁盘。

说明：当您尝试创建或修改卷或镜像时，所指定的一个或多个存储池没有足够的虚拟磁盘，从而没有足够的可用容量来完成该配置。

操作：执行以下操作：

- 导航至指定存储池的“存储池详细信息”页面，单击“将存储添加到存储池”按钮。 从存储阵列中创建新的虚拟磁盘，或者将未使用的虚拟磁盘从其他存储池移入此存储池中。 然后再次尝试创建/修改卷或镜像。
- 使用“虚拟磁盘摘要”页面查看虚拟磁盘及其可用容量，以及虚拟磁盘所驻留的存储池。 虚拟磁盘具有固定数量的分区用于卷数据（请参阅“虚拟磁盘详细信息”页面）。 如果虚拟磁盘有可用容量，但用户卷耗尽了它所有的分区，则无法将该可用容量用于卷数据。 也可从“虚拟磁盘摘要”页面中查看每个虚拟磁盘上当前正在使用的分区计数。

注：用于镜像卷镜像日志的存储设备来自您选来创建该镜像卷的任一存储池；您未为该镜像日志指定单独存储池。 因此，您选择的存储池必须拥有足够的虚拟磁盘，以便拥有足够的可用容量来容纳镜像日志。 每个镜像日志的大小为 2 MB；每个镜像卷均要求有两个在单独虚拟磁盘上置备的镜像日志，并且每个组件对应一个镜像日志。 也就是说，用于创建两组件镜像卷的组合池至少需要两个可用容量大于 2 MB 的虚拟磁盘，以及两个可用容量能够满足两个以上各为 2 MB 的镜像日志的（相同的或不同的）虚拟磁盘。 当从现有的卷中创建镜像卷或添加组件时，在置备这些镜像日志时系统将包含现有卷的存储池。

此说明和操作也适用于以下错误消息：

- 虚拟类型为“分散读写”的卷要求指定的存储池至少具有两个虚拟磁盘。
- BV 无法置备镜像组件。
- 可用于存放日志数据的虚拟磁盘空间不足。
- 一个或多个指定的虚拟设备过小。
- 请求的大小超出可用容量。
- 已达到此虚拟磁盘的最大分区数量。
- 已达到每个虚拟磁盘所允许的最大分区数量。
- 镜像日志存储池包含的虚拟磁盘太少。
- 卷配置操作失败：所有虚拟设备均超出分区限制。
- 指定的卷大小对指定存储池中的虚拟磁盘来说太大。
- 指定存储池中的虚拟磁盘没有足够的空闲空间。
- 指定存储池中的虚拟磁盘大小对卷来说不够大。
- 虚拟类型为“分散读写”的卷至少需要两个具有可用空闲空间的虚拟磁盘。

### 相关主题

- 查看日志事件