## 关于系统的默认状况

完成《Sun StorEdge 6920 系统入门指南》所述的基本配置任务之后，您的系统就具备了以下特征：

- 以太网接口已通过电缆连接到局域网 (LAN) 上的主机或网关。
- 连接了服务控制台。
- 系统已通电。
- IP 地址和网络掩码已经配置。
- 完成了系统的初始设置。
- 已为 DEFAULT 存储域分配了一个数据主机（即启动器）。
- DEFAULT 存储域使用一个名为 Default 的存储池。
- 所有存储端口均已分配给 DEFAULT 存储池。

如果您正在对现有系统进行升级，则升级后的系统配置将由升级前的系统配置历史记录来决定。下表列出了默认存储配置文件（用于默认存储池）的规范。

存储属性 | 值
--- | ---
RAID 级别 | RAID-5
段大小 | 64 KB
专用热备份 | 未启用
预读模式 | 已启用
驱动器数量 | variable
阵列类型 | 可用的最佳匹配 － 带宽
虚拟策略 | 分散读写
分散读写大小 | 1 MB

系统在出厂时具有下表内列出的如下默认配置。

表 3-2 默认存储配置
默认配置 | 配置选项
--- | ---
存储域 | 所有存储元素均包含在一个存储域 (DEFAULT) 内，可供所有主机（启动器）访问。 此存储域中包含默认的存储池以及与之相关联的磁盘和虚拟磁盘。 | 您可以从以下两个选项中任选一个： 使用现有的默认配置（原样） 创建自定义存储域
存储配置文件 | 默认存储域的存储参数由默认配置文件指定。 | 您可以从以下选项中任选一个： 使用现有的默认配置（原样） 选择系统附带的某个预定义的存储配置文件 创建自定义存储配置文件 注：您不能删除或修改系统附带的各种配置文件，包含 Default 配置文件，您也不能删除或修改正在使用的或关联到存储池的配置文件。
存储池 | 所有虚拟磁盘均包含在一个存储池 (Default) 内。 | 您可以从以下两个选项中任选一个： 使用现有的默认配置（原样） 创建一个新存储池
虚拟磁盘 | 系统出厂时已根据您所订购的驱动器数量预配置了虚拟磁盘。 虚拟磁盘将配置为 RAID-5。如果阵列中每个托盘都有 7 块磁盘驱动器，则这 7 块磁盘驱动器将被配置为一个 RAID-5 虚拟磁盘。如果阵列的每个托盘有 14 个驱动器，则托盘被配置为两个 RAID-5 虚拟磁盘。 | 您可选择以下任一选项： 使用现有的默认配置（原样） 将现有且未使用的虚拟磁盘从一个存储池移动到另一个具有相似属性的存储池。 删除现有 RAID-5 虚拟磁盘，重新将恢复的磁盘配置到具有不同存储配置文件的存储池内的新虚拟磁盘中。

### 相关主题

- 关于置备存储
- 关于物理存储元素
- 关于逻辑存储元素
- 关于数据复制