## 关于使用外部存储

您可以从主基本机箱或扩展机箱外部的存储设备中访问数据和存储。这使您可以：

- 将外部存储设备中的数据迁移到系统的内部存储中
- 通过将外部存储设备的逻辑单元号 (LUN) 用作系统卷（称为传统卷）来管理和提供数据服务
- 通过将外部存储设备上的存储用作原始存储来增加系统的存储容量

下图显示了该系统如何可以使用外部存储设备上的 LUN：

您可以直接将外部存储设备连接至系统的服务面板，也可以通过一对冗余光纤通道 (FC) 交换机进行间接连接。要确保数据的可靠性，请通过直接或 FC 交换机连接创建冗余路径。

注：不能连接一个以上的冗余 FC 交换机组。

当前支持的外部存储设备包括：

- 具有 1 GB 高速缓存的 Sun StorEdge T3 阵列
- Sun StorEdge 3510 阵列
- Sun StorEdge 3511 阵列
- Sun StorEdge 6120 阵列
- Sun StorEdge 6130 阵列
- Sun StorEdge 6320 系统
- Sun StorEdge 9980 系统
- Sun StorEdge 9970 系统
- Sun StorEdge 9960 系统
- Sun StorEdge 9910 系统
- Sun StorEdge 3910/3960 系统（包含具有 1 GB 高速缓存的 Sun StorEdge T3 阵列）
- Sun StorEdge 6910/6960 系统
- EMC CLARiiON CX 400 阵列
- EMC CLARiiON CX 700 阵列
- Hewlett Packard EVA 3000 虚拟阵列

有关受支持外部存储设备最新的列表，请参阅《Sun StorEdge 6920 系统发行说明》。

有关如何在外部存储设备和基本机箱之间进行电缆连接的更多信息，请参阅《Sun StorEdge 6920 系统入门指南》。

注：系统管理软件不会对外部存储设备进行配置。必须使用外部存储设备的本机配置工具对外部 LUN 和较低级别的组件进行更改。有关更多信息，请参阅外部存储设备附带的文档。

当您将外部存储设备连接到基本机箱时，系统会自动搜索该存储设备。“在外部存储摘要”页面会将外部存储设备的 LUN 列为未初始化磁盘，您可以使用“导入外部存储”向导对其进行管理。完成该向导中的步骤后，系统可将该外部存储识别为虚拟磁盘，您可以使用它来执行如下操作：

- 增加系统的存储容量
  您可以将外部存储设备上的存储指定为可供系统使用的原始存储。因此，系统可以使用以下两种存储：
  - 内部存储，由基本机箱中的阵列提供
  - 外部存储，由外部存储设备提供
- 创建传统卷
  传统卷由外部存储设备上的整个外部 LUN 组成。系统以单个本地卷的形式提供传统卷，但用户数据驻留在外部存储设备上。您可以使用传统卷执行如下操作：
  - 象系统上的其他卷一样来保留用户数据和管理传统卷。
  - 保留用户数据，并将其从系统外部存储设备迁移到系统内部存储。

创建传统卷后，“外部存储”、“卷摘要”和“卷详细信息”页面会象列出其他卷一样列出传统卷。您可以在传统卷上执行以下卷操作：

- 将传统卷映射至启动器
- 使用传统卷创建镜像组件
- 将传统卷添加到现有镜像中以便重新同步（这样会破坏传统卷上的任何现有数据）
- 创建传统卷的卷快照并使用内部存储保存该快照
- 回滚卷快照数据以恢复传统卷
- 在传统池之间移动传统卷

注：不能像扩展系统中的其他卷那样扩展传统卷。不要企图通过使用外部存储设备管理软件增加 LUN 大小的方式来扩展传统卷。

可以从“卷摘要”或“卷详细信息”页面中删除传统卷。当您删除传统卷后，它会恢复为外部存储设备上未初始化的 LUN。外部存储设备上保留着所有写入传统卷的数据，如果没有数据写入传统卷，LUN 就会完整地保留它的原始数据。

### 相关主题

- 外部存储使用规划
- 显示外部存储信息
- 创建传统卷
- 迁移外部存储的数据
- 将外部存储用作原始存储
- 配置存储卷