## Séparation forcée d'un composant de mise en miroir

Ainsi, lorsque les données d'un composant de mise en miroir ont été altérées (par exemple en raison d'un incendie) et que l'intégrité des données est compromise, vous pouvez forcer la séparation du composant de mise en miroir, indépendamment du pourcentage de réargenture réalisée, afin de protéger l'intégrité des données. Comme pour une séparation normale, le composant de mise en miroir dont vous forcez la séparation devient un volume autonome dans le système. Cependant, il sera défini comme étant endommagé et il restera inaccessible après avoir été supprimé du miroir, et ce jusqu'à la fin du processus de réargenture.

Pour forcer la séparation d'un composant de mise en miroir :

1. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Stockage logique > Volumes.
   La page Récapitulatif du volume s'affiche.
2. Sélectionnez un volume mis en miroir qui fait partie du miroir contenant le composant dont vous souhaitez forcer la séparation.
   La page d'informations sur le volume mis en miroir s'affiche.
3. Dans la section Miroir de la page, sélectionnez le composant de mise en miroir que vous souhaitez séparer définitivement du miroir.
   La page d'informations sur le composant mis en miroir s'affiche.
4. Cliquez sur Forcer la séparation.
   Un message de confirmation et la page d'informations sur le volume constitué par le composant sélectionné s'affichent. Le composant de mise en miroir séparé est maintenant répertorié dans la page Récapitulatif des volumes en tant que volume distinct et autonome du système.

### Rubriques connexes

- À propos de la mise en miroir
- Planification de composants de mise en miroir
- Gestion des composants de mise en miroir
- Séparation d'un composant de mise en miroir
- Scission d'un composant de mise en miroir