## 參照：資料複製作業

下表提供需要考慮的資料複製作業的檢核清單：

| 作業
--- | ---
| 當您選擇透過儲存區域網路 (SAN) 或廣域網路 (WAN) 的路徑來進行資料複製時，請考慮網路延遲、頻寬和安全性。 備註：當軟體在一個複製組內同步磁碟區時，可能有其他大量的 I/O 作業，並可能會影響效能。
| 確定遠端 Sun StorEdge 6920 系統對您的系統而言是可用的，且具有現有實體連結。
| 以 `storage` 使用者角色登入系統。
| 如同其他磁碟區般配置主要和輔助磁碟區，並確定它們有相同的配置。磁碟區的容量必須完全相同。
| 從 [磁碟區和通訊埠摘要] 頁面，記錄： 本機和遠端 Sun StorEdge 6920 系統的 WWN。 組成複製組之本機 WWN 和遠端磁碟區的 WWN 本機和遠端通訊埠的 IP 位址 (若您使用 Gigabit 乙太網路通訊埠) 備註：若您在 [建立複製組] 精靈內輸入錯誤的 WWN，您必須刪除複製組後建立一個新的複製組。
| 若是使用光纖通道 (FC) 通訊埠的配置，請配置 FC 交換器，並為長距離作業提供對等端間的連線。請參閱 FC 交換器供應商的說明文件，以得知長途作業的相關資訊。
| 啟用您要在本機和遠端 Sun StorEdge 6920 系統進行複製的 FC 通訊埠或是 Gigabit 乙太網路通訊埠。若通訊埠是 Gigabit 乙太網路通訊埠，請在二個站點完成 [啟用 Gigabit 乙太網路通訊埠] 精靈來建立複製連結。請參閱啟用進行資料複製的通訊埠以取得如何啟用進行資料複製的光纖通道 (FC) 或是 Gigabit 乙太網路通訊埠的相關資訊。
| 在建立複製組之前，請考慮： 您的應用程式是否要在數個磁碟區之間結合其資料和是否要使用非同步複製，導致您的複製組必須位於一致性群組。 複製角色、模式和優先權 非同步佇列特性 磁碟區快照需求 複製對等端通訊埠必須先初始，然後才能初始複製組。確認您已輸入複製對等端 WWN (16 進位碼)，然後才可建立複製組。
| 使用 [建立複製組] 精靈執行下列事項： 建立複製組 建立複製組並將複製組新增到現有一致性群組 在建立複製組的同時建立一致性群組 確定二個對等端上的複製組和一致性群組是相同的配置。
| 考慮與資料複製有關的不同作業： 一般同步作業 完整同步作業 一般暫停作業 快速啟動作業 角色反向

### 相關主題

- 關於複製組特性
- 關於主要和輔助角色反向
- 關於複製模式
- 關於資料複製作業
- 規劃和建立複製組及一致性群組
- 資料複製疑難排解