## À propos des profils de stockage

Un profil de stockage est un ensemble d'attributs applicables à un domaine de stockage afin d'allouer de l'espace de stockage. Cela vous évite d'avoir à définir chaque attribut séparément. Le système propose un ensemble prédéfini de profils de stockage qui viennent compléter le profil Default. Vous pouvez choisir un profil adapté à l'application qui utilise le stockage ou créer un profil personnalisé.

Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les paramètres du profil de stockage.

Paramètre | Valeur ou type de variable | Description
--- | --- | ---
Nom | Jusqu'à 32 caractères | Identificateur unique du profil de stockage.
Description | Jusqu'à 256 caractères | Description du profil de stockage.
Niveau RAID | Niveau RAID du disque virtuel : RAID-0 RAID-1 RAID-5 | Niveau RAID configuré sur tous les disques d'un disque virtuel.
Taille du segment | 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. | Taille d'un segment de baie, en Ko : 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Il s'agit d'un attribut de la baie. Ce paramètre doit être identique pour tous les disques virtuels d'une baie. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau ne peut posséder qu'entre 0 et 2 disques virtuels), tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doivent avoir la même taille de segment que le premier disque virtuel. Prenez garde lorsque vous définissez la taille de segment d'un profil, car les profils des groupes de stockage doivent posséder la même taille de segment. Vous pouvez configurer un système comportant une baie avec des disques non utilisés, sur lesquels il est impossible de configurer des disques virtuels, si la taille de segment des profils des groupes de stockage varie.
Disque hot spare dédié | Activé ou Désactivé | Indique si chaque disque virtuel requiert un disque supplémentaire provenant du même plateau, pour lui servir de disque hot spare dédié. Le système peut posséder des disques hot spare dédiés (déterminé par cet attribut) et des disques hot spare de baie (déterminé par un attribut modifiable dans la page des informations sur la baie). Disque hot spare dédié : il existe une correspondance bi-univoque entre un disque hot spare dédié et un disque virtuel (en d'autres termes, le disque hot spare est dédié à un disque virtuel particulier). Cet attribut de profil détermine si un disque hot spare dédié est attribué au disque virtuel lors de l'ajout de ce dernier à un pool de stockage utilisant ce profil. Disque hot spare de baie : disque d'une baie pouvant servir de disque hot spare pour un disque de la baie. Le nombre total d'unités et d'attributs de disques hot spare dédiés définit le nombre de disques utilisés par chaque disque virtuel dans un pool de stockage.
Lecture anticipée | Activé ou Désactivé | Mode de lecture anticipée de la baie. Cet attribut doit être identique pour tous les disques virtuels de la baie concernée. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau ne peut posséder qu'entre 0 et 2 disques virtuels), le paramètre de lecture anticipée de tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doit être identique à celui du premier disque virtuel. Déterminez à l'avance si vous avez besoin ou non du paramètre Lecture anticipée activée, car ce dernier doit être identique dans le profil de tous les groupes de stockage d'une baie. Vous pouvez configurer un système comportant des disques non utilisés, sur lesquels il est impossible de configurer des disques virtuels, si le mode de lecture anticipée n'est pas identique dans le profil de tous les groupes de stockage.
Nombre d'unités | Variable (2 à 14) | Nombre d'unités associées à ce profil. Il s'agit du nombre de lecteurs de disque formant le disque virtuel dans un groupe de stockage recourant à ce profil. Le nombre de lecteurs peut être compris entre 2 et 14 ou être variable. Si vous choisissez la valeur Variable, vous devez indiquer le nombre de lecteurs lors de la création des disques virtuels (c'est-à-dire, lorsque vous ajoutez des unités de stockage au groupe).
Type de baie | Correspondance exacte : IOPS (baie 2x4) Correspondance exacte : Bande passante (baie 2x2) Correspondance exacte : capacité (baie 2x6) meilleure correspondance possible : IOPS meilleure correspondance possible : bande passante meilleure correspondance possible : Capacité | Les options de concordance parfaite ne doivent être utilisées qu'avec la configuration de baies indiquée (2x2, 2x4 ou 2x6). Par conséquent, une seule option de concordance parfaite convient à un système donné. Si un profil indique une option de concordance parfaite, mais qu'il ne s'applique pas au type de baie approprié, il est impossible d'ajouter du stockage à ce groupe de stockage. Les options de meilleure correspondance possible tentent de déterminer le type de baie approprié, en fonction des performances IOPS (nombre de transactions entrantes et sortantes par seconde), de la bande passante ou de la capacité. Les règles ci-après s'appliquent : Bande passante : 2x2 > 2x4 > 2x6 Capacité : 2x6 > 2x4 > 2x2 IOPS : 2x4 > 2x2 > 2x6
Stratégie de virtualisation | Concaténation ou Bande | Stratégie appliquée à tous les volumes alloués à un groupe de stockage. Concaténation : Nécessite un disque virtuel minimum. S'utilise dans les environnements séquentiels. Permet d'implémenter des algorithmes afin de créer des volumes à partir des meilleurs disques virtuels. Ceci permet de minimiser le partitionnement global des disques virtuels. Bande : Nécessite deux disques virtuels minimum. S'utilise dans les environnements aléatoires. Effectue une répartition sur plusieurs partitions dans des volumes.
Facteur d'entrelace-ment | 128 Ko, 512 Ko, 1 Mo, 2 Mo, 4 Mo, 8 Mo, 16 Mo | Espace de la mémoire d'un disque virtuel à allouer à la bande utilisée dans la stratégie de virtualisation par bande. Ce champ ne s'applique que si le paramètre Virtualisation est défini sur Bande.

### Rubriques connexes

- À propos des stratégies de virtualisation
- Référence : profils de stockage standard
- Gestion des profils de stockage