## 초기화 장치 정보

초기화 장치는 해당 프로토콜에 특정한 물리적 포트로서 시스템과의 I/O 교환을 초기화합니다. 광섬유 채널(FC) SAN 초기화 장치는 포트 WWN으로 확인되는 FC 포트입니다. 호스트가 2개의 호스트 버스 어댑터로 시스템에 연결되어 있으면, 시스템은 호스트를 2개의 다른 초기화 장치로 취급합니다. FC 어레이 LUN 마스킹 및 매핑은 초기화 장치 포트 식별자를 사용하여 저장소 고객을 인증합니다.

소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(SCSI) 환경에서 초기화 장치는 SCSI 장치에 대한 요청을 전송하는 SCSI 노드입니다. 대개 호스트에 있는 SCSI 어댑터가 초기화 장치지만, 가상화를 제공하는 저장 장치가 다른 SCSI 장치에 대해 초기화 장치 역할을 수행할 수도 있습니다.

새로운 초기화 장치를 저장소 환경에 연결하면 시스템은 이 초기화 장치를 검색하여 DEFAULT 저장소 도메인에 추가합니다. 구성을 완료하려면 초기화 장치를 식별할 설명을 추가하고 필요한 경우 다른 저장소 도메인으로 이동한 다음 초기화 장치를 볼륨에 매핑합니다.

새로운 저장소 도메인을 작성하는 경우 도메인에 맞는 매핑이 해제된 초기화 장치를 지정합니다. 초기화 장치를 볼륨에 매핑한 후에는 도메인을 변경할 수 없습니다.

현재 저장소 어레이를 보려면 초기화 장치 정보 표시에 설명한 대로 저장소 요약 페이지를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 초기화 장치 관리