## 關於分配通訊埠

服務面板包括兩個部分：上方的服務處理器面板，以及底部的 I/O 面板。服務面板提供下列連線：

- 數據機連線
- 用於管理的區域網路 (LAN) 連線
- 串列埠
- 資料主機、儲存、外部儲存裝置和 Sun StorEdge 6920 系統連線的光纖通道 (FC) 通訊埠
- 連線到 Sun StorEdge 6920 系統的 Gigabit 乙太網路通訊埠，以用來透過全域網路 (WAN) 在系統間複製磁碟區資料
- 擴充機櫃管理的電源連線
- 擴充機櫃 AUX 通訊埠的乙太網路和 FC 連線，其連線至資料服務平台 (DSP) 管理介面 (MIC) 卡，MIC 提供管理介面的防故障備用。

一般來說，使用最左側的四個 FC 通訊埠 (通訊埠 1 到 4) 連接到資料主機，然後使用最右側的四個通訊埠 (通訊埠 5 到 8) 連接到系統中的陣列。但是，您可以視陣列數而定，根據需要分配通訊埠。

例如，如果站點連接至儲存資源卡 (SRC) 組的單一機櫃系統中安裝的陣列少於四個，則未使用的連接埠可用於連接四個以上的資料主機，但要受限於下列限制：

- 可以直接連接至每個 SRC 組的主機總數會受限於陣列數與每個主機具有的初始器數。如果需要連接的初始器超過 SRC 組數量支援的最大數，您就必須新增前台交換器，並將通訊埠連接到系統外的交換器。
- 可以在擴充機櫃中安裝的陣列數與配置會受限於基礎機櫃中的陣列數與配置，以及主機專用的 FC 通訊埠數量。

### 相關主題

- 關於儲存資源卡 (SRC) 組
- 光纖通道通訊埠連線的指南