## 電子メール通知の構成

電子メール通知を構成する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun Storage Automated Diagnostic Environment」 >「管理」>「通知」の順にクリックします。
   「通知の設定」ページに通知設定情報が表示されます。
2. Sun StorEdge 6920 アレイがファイアウォールの内側にインストールされている場合は、SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) サーバーがホストサーバーに代わって電子メールを使用するように指定します。
3. SMTP サーバーを利用できない場合は、電子メールプログラムのサーバーパスを指定します。
4. オプションとして、すべての送信電子メールで送信者のアドレスに使用する電子メールアドレスを指定します。
5. 送信する電子メールメッセージで許可する最大サイズを指定します。
6. 「保存」をクリックします。
   構成した電子メール通知設定パラメータ値が保存されます。

### 関連項目

- 通知について
- リモート通知の構成
- 通知設定パラメータの編集
- 電子メール設定の作業
- 電子メールフィルタの使用