## 关于虚拟磁盘

虚拟磁盘是一组提供给操作环境的磁盘块，是一系列连续编号的逻辑块，它们具有类似于磁盘的存储和输入/输出语义。虚拟磁盘是磁盘阵列对象，从操作环境的角度来看，它与物理磁盘非常类似。

在 Sun StorEdge 6920 系统中，系统是指操作环境。

独立磁盘冗余阵列 (RAID) 系统提供优异的存储性能，它使许多小磁盘上的数据方便地供文件服务器、主机或网络使用，就好象它们是单个阵列一样。RAID 系统组合使用两个或更多个驱动器来实现良好的容错和性能。数据吞吐量和可用性的其中一个因素是数据在阵列中的存储方式，称为 RAID 级别。

系统根据托盘中磁盘驱动器的 RAID 级别将它们组合在一起形成 RAID 集，也称为虚拟磁盘。存储阵列支持以下 RAID 级别：

- RAID-0 － 在多个磁盘间提供数据分散读写，但不提供冗余。这可改善性能，但没有提供容错能力。
- RAID-1 － 提供磁盘镜像，以便将所有数据复制到单独的磁盘中。RAID-1 对数据和镜像副本使用等量的磁盘。假设丢失的磁盘不是彼此的副本，RAID-1 在丢失多个磁盘时仍能工作。
- RAID-5 － 提供块级别的数据分散读写，并且提供分散读写纠错（奇偶校验）信息。此为系统默认的 RAID 级别。在此级别下，驱动器的最少数量为 3。
  RAID-5 能够提供出色的性能和良好的容错能力。奇偶校验功能指定在 RAID 控制器向磁盘写入信息的同时，还会写入冗余信息（称为奇偶校验位）。如果某个磁盘失败，RAID 控制器可按照要求使用这些奇偶校验信息来重新创建丢失的信息。由于奇偶校验信息分布在多个磁盘上，因此用于奇偶校验信息的只是磁盘的百分比。这样会提高可用存储空间的效率。
  注：可以用于每个虚拟磁盘的数据分区最大数量为 32。如果企图超出这一数字，系统将会显示故障消息。
  在决定存储池和虚拟磁盘的使用时要谨慎。一个存储托盘最多可以有两个虚拟磁盘。因此，如果托盘中的 7 个磁盘被分配给一个存储池，然后，您添加一个磁盘并将其配置到另一个存储池中，那么如果不重新配置存储池，则以后就不能再向空磁盘插槽中添加另外 6 个磁盘。在这种情况下，您不能将这些磁盘用作虚拟磁盘，但可以将其用作阵列热备份。

### 相关主题

- 关于存储配置文件
- 显示虚拟磁盘信息