## ポートについて

システムのサービスプロセッサパネルには、ファイバチャネル (FC) ポートおよび Gigabit Ethernet ポートがあります。使用可能なポートの数は、システムのデータサービスプラットフォーム (DSP) に搭載されているストレージリソースカード (SRC) の数によって決まります。

FC ポートは、データホスト、外部ストレージデバイス、または別の Sun StorEdge 6920 システムに接続します。これらはサービスパネルからデータホスト、外部ストレージデバイス、または Sun StorEdge 6920 システムへの発信ポートであり、DSP からシステムアレイへの着信ポートです。

システムのデータ複製機能を使用して、現在のシステムと別の Sun StorEdge 6920 システムの間でデータを複製できます。データの複製には FC ポートまたは Gigabit Ethernet ポートを使用できます。システム上の Gigabit Ethernet ポートと FC ポートの両方を使用してデータを複製することはできません。Gigabit Ethernet ポートを使用すると、データ複製の目的で、ワイドエリアネットワーク (WAN) で別の Sun StorEdge 6920 システムに接続できます。

注 : IP 経由でデータ複製機能を使用する場合は、システムに Gigabit Ethernet ポート接続が必要です。

システムからリモート Sun StorEdge 6920 システムにデータを複製する前に、以下の手順を実行します。

- 既存のリンクで、システムからリモートシステムが利用可能であることを確認します。
- FC ポートを使用する場合は、サイト間の接続に使用する FC スイッチを長距離オペレーション用に構成する必要があります。長距離での運用についての詳細は、FC スイッチベンダーのマニュアルを参照してください。
- 複製に使用する両方のシステムのポートを有効にします。
  注 : データ複製の準備作業を続行する前に、ポートを有効にする必要があります。
  データ複製用に Gigabit Ethernet ポートを有効にする場合は、「Gigabit Ethernet ポートの複製の有効化」ウィザードを完了して、Gigabit Ethernet ポートでリモートシステムの IP 情報を構成し、複製リンクを作成してください。
  複製リンクは、制御情報とデータをローカルシステム (プライマリホスト) からリモートシステム (セカンダリホスト) に伝達する 2 台の Sun StorEdge 6920 システム間の論理相互接続です。
  ウィザードを使用して Gigabit Ethernet ポートを複製用に構成するには、次の情報が必要です。
  - システムの Gigabit Ethernet ポートのデフォルトゲートウェイ、ネットワークマスク、およびアドレス
  - リモートシステムの Gigabit Ethernet ポートの IP アドレス
    ウィザードでは、最大 4 つのリモートピアシステムの IP アドレスを指定できます。追加の複製リンクは、「Gigabit Ethernet ポートの詳細」ページで指定できます。詳細は複製リンクの追加を参照してください。

また、リモートシステムのシステム管理者は、これらの検討事項を考慮に入れ、ポートを有効にし、複製リンクを作成し、2 台のシステム間の接続を確認する必要があります。

データ複製機能についての詳細は、データ複製の管理を参照してください。

### 関連項目

- データ複製について
- ポート情報の表示
- 複製リンク情報の表示
- データ複製用ポートの有効化
- データ複製用ポートの無効化
- 複製リンクの追加
- 複製リンクの削除