## 数据服务平台 (DSP) LED 指示灯的说明

DSP 设有三组发光二极管 (LED) ，分别用来显示底盘、风扇和电源的状态。

底盘和风扇 LED 指示灯位于 DSP 的前部（参见下图）。

### 底盘状态

下表列出了底盘 LED 指示灯的状态

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 未接通电源。 | 检查电源电缆是否连接稳固。
| 已接通电源且底盘操作正常。 | 不需要任何操作。
| 底盘或其中一个卡出现故障。 | 需要对底盘采取必要的措施。

.

### 风扇状态

下表列出了风扇 LED 指示灯的状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 未接通电源。 | 检查电源电缆是否连接稳固。 检查风扇部件是否已正确就位。 检查是否其中一个风扇或部件出现故障。
| 已接通电源且底盘操作正常。 | 不需要任何操作。
| 一个或两个风扇出现故障。 | 检查每个风扇是否均可正常操作。

### 电源状态

电源 LED 指示灯位于 DSP 的背面（参见下图）。

下表列出了电源 LED 指示灯状态。

状态 | 含义 | 应采取的操作
--- | --- | ---
| 未接通电源或模块出现故障。 | 检查电源电缆是否连接稳固。 检查电源模块是否功能正常。 检查电源模块是否已经卡入插槽。
| 已接通电源且直流输出正常。 | 不需要任何操作。

### 相关主题

- LED 状态指示灯说明
- 卡状态 LED 指示灯的说明