## 이벤트 라이프사이클 정보

대개의 저장소 네트워크 이벤트는 상태 변화를 기초로 작성됩니다. 예를 들어, 장치의 상태가 온라인에서 오프라인으로 변하면 상태 변화가 일어납니다. 이벤트를 작성하는 것은 실제 오프라인 값이 아니라 온라인에서 오프라인으로의 전이입니다. 상태만을 사용하여 이벤트를 작성할 경우 반복적으로 동일한 이벤트가 항상 작성될 것입니다. 로그 파일 모니터링 시에는 상태 변화를 사용할 수 없으므로 로그 이벤트가 반복해서 나타날 수 있습니다. 이 문제를 최소화하려면 로그 파일 항목에 임계값을 설정하십시오.

해당 소프트웨어에 하나의 8시간 시간 프레임에서 동일한 대상에 대해 작성된 이벤트 수를 추적하는 이벤트 최대값 데이터베이스가 있습니다. 이 데이터베이스는 반복적인 이벤트 작성을 방지합니다. 예를 들어, 스위치의 포트가 매 몇 분 간격으로 오프라인과 온라인 사이에서 토글된다면 이벤트 최대값 데이터베이스를 사용해 매 5분 간격이 아닌 8시간마다 한 번씩 토글을 보고하게 만듭니다.

이벤트 작성은 대개 다음 프로세스를 따릅니다.

1. 장치가 처음 모니터링될 때 검색 이벤트가 작성됩니다. 검색 이벤트는 조치가 불가능하지만 주로 Network Storage Command Center(NSCC)를 위한 모니터링 기준을 설정하는 데 사용됩니다. NSCC가 활성화될 때 모니터링 기준을 다시 설정하기 위해 검색 이벤트가 작성됩니다. 이 이벤트는 저장 장치의 구성 요소를 자세히 설명합니다. 장치 검색 후 매주 발견 이벤트와 동일한 내용의 검색 이벤트가 작성됩니다.
2. 호스트나 저장소 로그 파일에서 흥미로운 정보가 발견되면 로그 이벤트가 작성될 수 있습니다. 일반적으로 이 정보는 저장 장치와 관련되며 모든 사용자에게 보내집니다.
3. 소프트웨어에서 측정 보고서의 내용 변경을 감지하고 장치를 검사한 다음, 보고서를 마지막 장치 사용 보고서(보통 몇 분 전에 작성된 것)와 비교할 때 이벤트가 작성됩니다. 작성되는 대부분의 이벤트는 StateChangeEvent 및 ValueChangeEvent 범주에 속합니다.
4. 에이전트는 가능한 경우 이벤트를 결합하여 집계된 이벤트를 작성합니다.

참고: 집계된 이벤트 및 서비스 담당 직원의 조치가 필요한 이벤트(조치 가능한 이벤트라고 함)를 경보라고 할 수 있습니다. 일부 경보는 단일 상태 변경을 기초로 하고 다른 경보는 루트 원인인 것으로 판별되는 이벤트가 경보로서 대기열의 맨 앞으로 이동되는 이벤트의 요약입니다. 지원하는 이벤트는 경보 아래에 그룹화되고 집계된 이벤트로 참조됩니다.

### 관련 항목

- 모니터링 전략 정보
- 모니터링 주기 정보