## À propos des initiateurs

Un initiateur est un port physique propre à un protocole qui déclenche les échanges d'E/S avec le système. Dans un réseau de stockage (SAN) Fibre Channel (FC), l'initiateur est le port FC identifié par un WWN de port. Si un hôte est connecté au système via deux adaptateurs de bus hôtes (HBA), le système détecte l'hôte comme deux initiateurs distincts. Les fonctions de masquage et de mappage des LUN des baies FC authentifient les clients de stockage à l'aide des identificateurs des ports des initiateurs.

Dans un environnement SCSI (Small Computer System Interface), les initiateurs sont des nœuds SCSI dont le rôle est d'envoyer des requêtes à un périphérique SCSI. Les adaptateurs SCSI des hôtes sont généralement des initiateurs, mais les périphériques de stockage permettant la virtualisation peuvent également servir d'initiateurs pour d'autres périphériques SCSI.

Lorsqu'un nouvel initiateur est connecté à l'environnement de stockage, le système le détecte et l'ajoute au domaine de stockage DEFAULT. Pour terminer la configuration, ajoutez une description de l'initiateur pour l'identifier, déplacez-le vers un autre domaine (si nécessaire), puis mappez l'initiateur vers un volume.

Lors de la création d'un nouveau domaine de stockage, vous êtes amené à indiquer les initiateurs non mappés qu'il doit contenir. Lorsqu'un initiateur est mappé à un volume, vous ne pouvez pas changer son domaine.

Pour afficher les initiateurs actuels, accédez à la page Récapitulatif de l'initiateur, comme indiqué à la rubrique Affichage des informations sur les initiateurs.

### Rubriques connexes

- Gestion des initiateurs