## 物理的なストレージ要素について

使用可能な物理ストレージ全体にデータを分散する方法を決定するにあたっては、以下の物理的なストレージ要素を考慮、検討してください。

- イニシエータは、システムとの入出力 (I/O) の交換を開始するプロトコル固有の物理ポートです。
- システムはポートによって、データホスト、外部ストレージデバイス、および別の Sun StorEdge 6920 システムに接続されます。システムには着信ポートもあり、このポートはデータサービスプラットフォーム (DSP) をシステムまたは外部キャビネット内のアレイに接続します。
- SCSI 環境において、イニシエータは SCSI デバイスに要求を送信する SCSI ノードです。通常はホストの SCSI アダプタがイニシエータになりますが、仮想化を提供するストレージデバイスも、他の SCSI デバイスに対するイニシエータとして機能します。
- アレイはストレージトレイのセットです。
- ストレージトレイにはディスクドライブがあり、その動作をサポートしています。1 つのストレージトレイには 7 から 14 台のディスクドライブが含まれます。
- ディスクドライブは、不揮発性で、ランダムアドレス可能で、書き換え可能なデータストレージデバイスです。
- 外部ストレージは、ベースキャビネット内または拡張キャビネット内に格納されないストレージとユーザーデータの組み合わせです。ただし、システムは外部ストレージデバイスからストレージとユーザーデータを利用できます。容量を拡大するために外部ストレージデバイスを使用したり、ユーザーデータをシステムの内部ストレージに移送したりできます。

### 関連項目

- アレイとトレイについて
- ディスクドライブについて
- イニシエータについて
- 外部ストレージの使用について
- ストレージのプロビジョニングについて
- 論理的なストレージ要素について