## 外部ストレージの使用について

メインベースキャビネット内または拡張キャビネット内にないストレージデバイスの、データおよびストレージにアクセスすることができます。次のことを行えます。

- 外部ストレージデバイスからシステムの内部ストレージへのデータの移行
- 外部ストレージデバイスの論理ユニット番号 (LUN) をシステム上のボリューム (旧式ボリュームと呼ばれる) として使用した、データサービスの管理と提供
- 外部ストレージデバイス上のストレージを Raw ストレージとして使用した、システムのストレージ容量の増加

次の図は、外部ストレージデバイス上の LUN がシステムによって使用できる仕組みを示しています。

外部ストレージデバイスは、システムのサービスパネルへ直接接続することも、冗長ファイバチャネル (FC) スイッチの 1 つのペアを使用して間接的に接続することもできます。データの信頼性を確保するため、直接接続または FC スイッチ接続を通じた冗長パスを作成してください。

注 : 複数セットの冗長 FC スイッチを接続することはできません。

現在サポートされている外部ストレージデバイス

- Sun StorEdge T3 アレイ、1G バイトキャッシュ付き
- Sun StorEdge 3510 アレイ
- Sun StorEdge 3511 アレイ
- Sun StorEdge 6120 アレイ
- Sun StorEdge 6130 アレイ
- Sun StorEdge 6320 システム
- Sun StorEdge 9980 システム
- Sun StorEdge 9970 システム
- Sun StorEdge 9960 システム
- Sun StorEdge 9910 システム
- Sun StorEdge 3910/3960 システム (1G バイトキャッシュ付きの Sun StorEdge T3 アレイあり)
- Sun StorEdge 6910/6960 システム
- EMC CLARiiON CX 400 アレイ
- EMC CLARiiON CX 700 アレイ
- Hewlett Packard EVA 3000 仮想アレイ

サポートされる外部ストレージデバイスの最新リストについては、『Sun StorEdge 6920 システムご使用にあたって』を参照してください。

外部ストレージデバイスのベースキャビネットへの配線方法については、『Sun StorEdge 6920 システムご使用の手引き』を参照してください。

注 :外部ストレージデバイスは、システム管理ソフトウェアで管理されません。外部 LUN および下位レベルコンポーネントを変更するには、外部ストレージデバイスの専用構成ツールを使用する必要があります。詳細については、外部ストレージデバイスに付属のマニュアルを参照してください。

外部ストレージデバイスをベースキャビネットに接続すると、そのストレージデバイスがシステムで自動的に検出されます。「外部ストレージの概要」ページには、外部ストレージデバイスの LUN が初期化前のディスクとして一覧表示され、「外部ストレージのインポート」ウィザードで管理できます。ウィザードの手順が完了すると、システムは外部ストレージを仮想ディスクとして認識し、次のために使用できます。

- システムのストレージ容量の増加
  外部ストレージデバイスのストレージを、システムで使用可能な Raw ストレージとして指定できます。そのため、システムは次のいずれも使用できます。
  - 内部ストレージ。ベースキャビネット内のアレイが提供
  - 外部ストレージ。外部ストレージデバイスが提供
- 旧式ボリュームの作成
  旧式ボリュームは、外部ストレージデバイス上の外部 LUN 全体から構成されます。システムは旧式ボリュームを単一のローカルボリュームとして提供しますが、ユーザーデータは外部ストレージデバイス上に常駐します。旧式ボリュームは、次のために使用できます。
  - ユーザーデータの保存と、システム上の他のボリュームと同様の旧式ボリュームの管理
  - 外部ストレージデバイスからシステムの内部ストレージへの、ユーザーデータの保存と移行

旧式ボリュームの作成後は、「外部ストレージ」、「ボリュームの概要」、「ボリュームの詳細」の各ページに他のボリュームと同様に旧式ボリュームの一覧が表示されます。旧式ボリュームでは、次のボリューム操作を行えます。

- イニシエータへの旧式ボリュームのマッピング
- 旧式ボリュームを使用したミラーコンポーネントの作成
- 再同期化のための、既存のミラーへの旧式ボリュームの追加 (旧式ボリューム上に格納された既存のすべてのデータを破壊)
- 旧式ボリュームのボリュームスナップショットの作成、およびスナップショット保存のための内部ストレージの使用
- ボリュームスナップショットデータのロールバックによる、旧式ボリュームの復元
- 旧式プール間での旧式ボリュームの移動

注 : システムの他のボリュームのように、旧式ボリュームを拡張することはできません。外部ストレージデバイスの管理ソフトウェアを使用して LUN のサイズを増加することで、旧式ボリュームを拡張しないでください。

旧式ボリュームは、「ボリュームの概要」または「ボリュームの詳細」ページで削除できます。旧式ボリュームを削除すると、外部ストレージデバイス上の初期化前の LUN に戻ります。外部ストレージデバイスは旧式ボリュームに書き込まれたすべてのデータを保持し、旧式ボリュームにデータが書き込まれなかった場合は、LUN は元のデータを完全に保持します。

### 関連項目

- 外部ストレージ使用の計画
- 外部ストレージ情報の表示
- 旧式ボリュームの作成
- 外部に格納されたデータの移行
- Raw ストレージとしての外部ストレージの使用
- ストレージボリュームの構成