## Page d'informations sur le port Gigabit Ethernet

Cette page affiche les informations concernant le port Gigabit Ethernet sélectionné.

Le tableau suivant répertorie et décrit les boutons et les champs de la page d'informations sur le port Gigabit Ethernet :

Champ | Description
--- | ---
Configurer la réplication | Cliquez ici pour exécuter l'assistant de configuration de la réplication de port Gigabit Ethernet afin d'activer le port pour la réplication et créer des liens de réplication.
Désactiver la réplication | Cliquez sur cette option pour désactiver la réplication de données sur ce port et supprimer tous les liens de réplication.
Détails
Nom du port | Identificateur Gigabit Ethernet nPort.
État | État actuel du lien : En ligne : le port est prêt à transférer les données et son état est Actif. Échec : défaillance du port. Hors ligne : le port n'est pas prêt à transférer des données en raison d'une panne de lien.
État du matériel | État actuel du matériel : Actif : le lien physique est opérationnel et peut transmettre et recevoir des données. Lien hors service : le lien ne peut pas transmettre ou recevoir des données ; il est possible qu'un câble ait été retiré ou que le récepteur soit défaillant. Inconnu : l'état du lien ne peut être déterminé. Échec : le diagnostic du port a échoué. Loopback : l'état loopback a été paramétré pour le port. Aucun support : le convertisseur GBIC (Gigabit Interface Converter) n'est pas installé. Contourné : le port a été paramétré pour être contourné. Erreur de transmission : l'émetteur est défaillant.
Réplication | Statut du port à utiliser dans un lien de réplication pour la réplication de données : Désactivé Activé
Vitesse du port | Vitesse actuelle du port : 1 000 Mbit/s
Type de port | Type du port Gigabit Ethernet : 1000BASE-T
Statistiques
Nombre d'erreurs | Nombre total d'erreurs associées à ce port Gigabit Ethernet.
Commandes d'écriture | Nombre total de commandes d'écriture vers ce port Gigabit Ethernet.
Commandes de lecture | Nombre total de commandes de lecture vers ce port Gigabit Ethernet.
Octets écrits | Nombre total d'octets écrits à partir de ce port Gigabit Ethernet.
Octets lus | Nombre total d'octets lus sur ce port Gigabit Ethernet.
Erreurs lors de la lecture | Nombre d'erreurs qui se sont produites en cours de lecture.
Erreurs lors de l'écriture | Nombre d'erreurs qui se sont produites en cours d'écriture.
Propriétés de réplication
Adresse locale | Adresse IP.
Masque de réseau | Masque réseau de la passerelle par défaut.
Passerelle par défaut | Adresse IP de la passerelle par défaut.

La section Informations supplémentaires répertorie le nombre de liens de réplication associés au port et permet d'accéder à la Page Récapitulatif des liens de réplication.

### Rubriques connexes

- À propos de la réplication des données
- À propos des ports
- Affichage des informations relatives aux ports
- Affichage des informations relatives aux liens de réplication
- Activation des ports pour la réplication de données
- Désactivation des ports pour la réplication de données
- Ajout de liens de réplication
- Suppression de liens de réplication