## Configuration de la vérification du volume

Vous pouvez configurer la fonction Vérification du volume de façon à exécuter des contrôles de parité manuels sur les volumes de baies.

Remarque : le nettoyeur de disque doit être désactivé afin de pouvoir activer la vérification du volume. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la rubrique Modification d'une baie.

Pour configurer la vérification du volume sur toutes les baies :

1. Cliquez sur Sun Storage Automated Diagnostic Environment > Inventaire.
   La page Inventaire de l'armoire affiche des informations récapitulatives sur les différents périphériques du système pour chaque armoire.
2. Dans le menu déroulant Actions, sélectionnez Configuration de la vérification du volume.
   La page Configuration de la vérification du volume s'affiche.
3. Pour l'option Activer la vérification du volume, cliquez sur Oui.
4. Pour que la vérification du volume corrige automatiquement les erreurs en cours d'exécution, sélectionnez Oui dans le champ Exécuter avec l'option "réparer".
   Remarque : cette option peut corriger à tort les erreurs de parité sur les blocs défectueux. Contactez votre représentant pour de plus amples informations.
5. Dans la liste S'exécute sur la même baie tous les X jours au plus, sélectionnez la fréquence à laquelle la vérification du volume d'une baie donnée doit avoir lieu (en jours).
6. Dans les listes de jours de la semaine, choisissez une période de temps d'au moins un jour à laquelle vous voulez que la vérification du volume soit exécutée.
   Remarque : ce paramètre détermine l'heure planifiée pour le début de l'opération de vérification du volume. Cette fonction peut se poursuivre au-delà de la période de temps sélectionnée.
7. Dans la liste Vitesse d'exécution, sélectionnez la vitesse d'exécution de la vérification.
8. Saisissez le mot de passe par défaut de la baie de disques, si configuré, du système.
9. Cliquez sur OK.

### Rubriques connexes

- Modification d'une baie