## 参考：数据复制任务

下表介绍了需要考虑的数据复制任务核对表：

| 执行以下任务
--- | ---
| 在选择通过存储区域网络 (SAN) 或广域网（用于数据复制）的路径时考虑网络延时、带宽和安全性。 注：当本软件对复制集内的卷进行同步时，可能会有大量附加的 I/O 操作，它们会对性能产生不利的影响。
| 确保远程 Sun StorEdge 6920 系统通过现有的物理链接可供您的系统使用。
| 使用 `storage` 用户角色登录到系统。
| 与其他卷一样对主卷和辅助卷进行配置，并且请确保它们具有相同的配置。这些卷的容量必须完全相同。
| 从“卷和端口摘要”页面，记录： 本地和远程 Sun StorEdge 6920 系统的 WWN。 构成复制集的本地和远程卷的 WWN 本地和远程端口的 IP 地址（如果您使用的是千兆位以太网端口）。 注：如果您在“创建复制集”向导中输入了错误的 WWN，则必须删除该复制集并创建一个新的复制集。
| 对于使用光纤通道 (FC) 端口的配置，配置 FC 交换机以便在对等点之间提供连接用于进行远距离操作。有关远距离操作的信息，请参阅 FC 交换机供应商提供的文档。
| 启用您计划在本地和远程 Sun StorEdge 6920 系统上进行复制时使用的 FC 或千兆位以太网端口。如果在这两个站点上端口是千兆位以太网端口，请完成“启用千兆位以太网复制端口”向导来创建复制链接。有关如何为数据复制启用光纤通道 (FC) 和千兆位以太网端口的信息，请参阅启用数据复制端口。
| 在创建复制集前，请考虑： 是否您的应用程序要在若干卷之间协调数据，而您计划使用异步复制，从而要求将复制集置于一致性组中。 复制角色、模式和优先级。 异步队列属性。 卷快照要求。 在复制集启动之前，必须先启动复制对等端口。要确保在创建复制集前已先输入复制对等点 WWN（16 进制数字）。
| 使用“创建复制集”向导执行以下操作之一： 创建复制集 创建复制集并将其添加到现有的一致性组 在创建复制集的同时创建一致性组 确保两个对等点的复制集和一致性组具有相同的配置。
| 考虑数据复制中涉及的不同操作： 标准同步操作 完全同步操作 标准暂停选项 快速启动选项 角色反转

### 相关主题

- 关于复制集属性
- 关于主角色和辅助角色反转
- 关于复制模式
- 关于数据复制操作
- 规划创建复制集和一致性组
- 数据复制错误诊断