## Gigabit 乙太網路通訊埠詳細資訊頁面

此頁顯示選取 Gigabit 乙太網路通訊埠的詳細資訊。

下表列出並說明 [Gigabit 乙太網路通訊埠詳細資訊] 頁的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
配置複製 | 按一下以執行 [配置 Gigabit 乙太網路通訊埠複製] 精靈來啟用通訊埠進行複製，並且建立複製連結。
停用複製 | 按一下以停用透過此通訊埠的資料複製，並刪除全部複製連結。
詳細資訊
通訊埠名稱 | Gigabit 乙太網路通訊埠識別碼 (ID)。
狀態 | 目前的連結狀態： 連線 － 通訊埠已就緒，可用來傳輸資料，而且其狀態為 [使用中]。 失敗 － 通訊埠故障。 離線 － 通訊埠尚未就緒，不能用來傳輸資料，而且其狀態為 [連結中斷]。
硬體狀態 | 硬體的目前狀態： 使用中 － 實體連結在使用中，而且可以傳送和接收資訊。 連結關閉 － 連結無法傳送或接收資料，可能已移除電纜，或者回應器已關閉。 不明的 － 無法判斷連結狀態。 失敗 － 通訊埠無法執行通訊埠診斷。. 迴路 － 通訊埠已設為迴路狀態。 無媒體 － 未安裝 Gigabit 介面轉接器 (GBIC)。 已略過 － 通訊埠已設為略過狀態。 傳輸錯誤 － 傳輸器故障。
複製 | 在複製連結中用來進行資料複製的通訊埠狀態： 已停用 已啟用
通訊埠速度 | 通訊埠執行的速度：1000 Mbit/秒
通訊埠類型 | Gigabit 乙太網路通訊埠類型：1000BASE-T
統計值
錯誤計數 | 與此 Gigabit 乙太網路通訊埠關聯的錯誤總數。
寫入指令 | 至此 Gigabit 乙太網路通訊埠的寫入指令總數。
讀取指令 | 來自此 Gigabit 乙太網路通訊埠的讀取指令總數。
寫入位元 | 從此 Gigabit 乙太網路通訊埠寫入的位元組總數。
讀取位元 | 讀取至此 Gigabit 乙太網路通訊埠的位元組總數。
讀取錯誤 | 讀取錯誤數量。
寫入錯誤 | 寫入錯誤數量。
複製特性
本機位址 | IP 位址。
網路遮罩 | 預設閘道的網路遮罩。
預設閘道 | 預設閘道 IP 位址。

[其他資訊] 一節列出與通訊埠建立關聯的複製連結數量，並可讓您瀏覽到複製連結摘要頁面。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 關於通訊埠
- 顯示通訊埠資訊
- 顯示複製連結資訊
- 啟用進行資料複製的通訊埠
- 停用進行資料複製的通訊埠
- 新增複製連結
- 刪除複製連結