## 가상 디스크 정보

가상 디스크는 디스크와 유사한 저장소 및 I/O 의미론을 갖고 일련 번호가 매겨진 논리 블록의 범위로서 운영 환경에 나타난 디스크 블록 세트입니다. 가상 디스크는 운영 환경의 관점에서 물리적 디스크를 매우 닮은 디스크 어레이 객체입니다.

Sun StorEdge 6920 시스템에서 해당 시스템은 운영 환경으로 간주됩니다.

독립 디스크의 중복 배열(RAID) 시스템은 파일 서버, 호스트 또는 네트워크에서 많은 수의 소용량 디스크를 쉽게 하나의 어레이로 배열하여 데이터를 저장할 수 있게 함으로써 저장소 공간을 제공합니다. RAID 시스템은 내결함성과 성능을 위해 두 개 이상의 드라이브를 조합하여 사용합니다. 데이터 처리량과 가용성을 결정하는 요인 중의 하나는 어레이 내에 데이터가 저장되는 방법, 즉 RAID 레벨입니다.

시스템에서 트레이 내의 디스크 드라이브는 RAID 레벨에 따라 가상 디스크라고도 하는 RAID 세트로 그룹화됩니다. 저장소 어레이는 다음과 같은 RAID 레벨을 지원합니다.

- RAID-0 - 여러 디스크에 걸쳐 데이터 스트라이핑 을 제공하지만 중복은 아닙니다. 이 레벨에서는 성능은 향상되지만 내결함성을 제공하지 않습니다.
- RAID-1 - 모든 데이터가 별도의 디스크에 복사될 수 있도록 디스크 미러링을 제공합니다. RAID-1은 데이터 및 미러 복사에 대해 동일한 디스크 양을 사용합니다. RAID-1은 디스크가 서로의 사본이 아닌 경우, 둘 이상의 디스크 손실을 막을 수 있습니다.
- RAID-5 - 스트라이프 오류 정정(패리티 검사) 정보 뿐 아니라 데이터 스트라이핑을 블록 레벨로 제공합니다. 이 레벨이 시스템의 기본 RAID 레벨입니다. 이 레벨에서 최소 드라이브 수는 3개입니다.
  RAID-5는 우수한 성능과 탁월한 내결함성을 제공합니다. 패리티 검사는 RAID 제어기가 디스크에 정보를 기록할 때 패리티 비트라는 중복 정보도 함께 쓰도록 지정합니다. 디스크가 실패하는 경우, 패리티 정보는 요청 시 RAID 제어기가 손실된 정보를 재작성할 수 있도록 해 줍니다. 패리티 정보가 여러 디스크에 대해 분산되어 있기 때문에 디스크의 백분율만 패리티 정보에 사용됩니다. 이것은 사용 가능한 저장소 공간의 효율성을 향상시킵니다.
  참고: 가상 디스크 당 사용할 수 있는 데이터 파티션의 최대 수는 32입니다. 이 수를 초과할 경우 오류 메시지가 나타납니다.
  저장소 풀 및 가상 디스크 이용률을 결정하는 데 주의하십시오. 저장소 트레이는 최대 두 개의 가상 디스크가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 트레이에 있는 7개의 디스크가 하나의 저장소 풀에 할당되어 있는 상태에서 디스크 하나를 추가해 이를 두 번째 저장소 풀에 구성하는 경우, 저장소 풀을 재구성하지 않으면 나중에 빈 디스크 슬롯에 나머지 디스크 6개를 추가할 수 없습니다. 이렇게 되면 디스크를 가상 디스크로 사용할 수 없습니다. 하지만 이를 어레이 핫 스페어로는 사용할 수 있습니다.

### 관련 항목

- 저장소 프로파일 정보
- 가상 디스크 정보 표시