## Restauration du système après arrêt complet

Si le système a été mis hors tension en utilisant la procédure d'arrêt complet, pour le restaurer vous devez suivre la procédure suivante sur le système :

1. Ouvrez la porte avant et la porte arrière de l'armoire de base et de toutes les armoires d'extension.
2. Enlevez le panneau avant de chaque armoire.
3. Assurez-vous que les câbles d'alimentation CA sont connectés aux sorties CA appropriées.
4. Dans la partie inférieure à l'avant et à l'arrière de chaque coffret, positionnez les disjoncteurs du séquenceur d'alimentation CA sur Activé.
   Sur les panneaux avant et arrière, les diodes électroluminescentes (DEL) d'alimentation indiquent le statut du séquenceur d'alimentation en s'allumant dans l'ordre suivant :
   - Les voyants de l'alimentation principale CA (DEL) s'allument lorsque l'armoire est mise sous tension.
   - Séquenceur étape 1.
   - Séquenceur étape 2.
5. Appuyez sur l'interrupteur de l'unité, situé à l'arrière du système, pour le mettre en position Marche.
6. Vérifiez que seuls les voyants verts sont allumés pour les composants.
7. Replacez les panneaux de garnissage avant et fermez toutes les portes.

Le système fonctionne et prend en charge la procédure de mise sous tension à distance.

### Rubriques connexes

- Mise sous tension et hors tension du système
- Modification des mots de passe