## 执行完全关机

注：关闭系统之前，您需要停止主机系统与 Sun StorEdge 6920 系统之间的所有 I/O 活动。

完全关闭系统电源：

1. 以 storage 用户身份登录。
2. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“管理”>“常规设置”。
   屏幕上将显示“常规设置”页面。
3. 单击“系统关机”按钮。
4. 单击“确认”以确认要执行完全关机。

此时，系统处于以下状况：

- 基本机箱中的存储服务处理器已关闭电源，并受 Lights-Out 管理功能控制。
- 存储服务处理器辅助托盘保持通电状态。
- 数据服务平台 (DSP) 保持通电状态。
- 所有存储托盘均保持通电状态。
- 电源和冷却单元 (PCU) 的风扇打开。
- PCU Remove LED 指示灯亮起。
- 电源定序器上的所有电源 LED 指示灯亮起。

您必须在系统上执行以下手动过程来完成关机过程：

1. 从基本机箱和扩展机箱上卸下前装饰面板。
2. 在每个机箱的前下部和后下部，将 AC 电源定序器的断路器推至关闭位置。
   此时，系统处于以下状况：
3. 存储服务处理器辅助托盘电源关闭。
4. DSP 电源关闭。
5. 所有存储托盘电源关闭。
6. PCU 风扇关闭。

如要维修电源定序器或移动系统，请断开电源线的连接。否则，请保持电源线的连接状态，以确保通过正确接地路径释放静电。

### 相关主题

- 完全关机后恢复系统
- 执行部分关机