## 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보

어레이의 호스트 이름과 인터넷 프로토콜(IP) 주소는 다음과 같이 캐비닛에서의 어레이 위치에 따라 정해집니다.

- 각 어레이에는 사전 구성된 고정 IP 주소가 있습니다. 기본 캐비닛에서 최하위 위치에 있는 어레이의 IP 주소는 192.168.0.40입니다.
- 각 어레이의 호스트 이름은 다음과 같은 구문으로 구성됩니다.

      어레이 + 캐비닛 번호 + 위치 번호

            여기서

  - 캐비닛 번호는 기본 캐비닛일 경우 0, 첫 번째 확장 캐비닛은 1, 두 번째 확장 캐비닛은 2의 순으로 번호가 매겨집니다.
  - 위치 번호는 가장 낮은 위치를 0으로 하여, 기본 캐비닛의 위치는 0에서 3으로, 확장 캐비닛의 위치는 0에서 5로 나타냅니다.

`기본 캐비닛에서 최하위 위치에 있는 어레이의 호스트 이름은` `array00` 이며, 기본 캐비닛 0의 맨 밑에 있는 어레이임을 나타냅니다. 첫 번째 확장 캐비닛에서 가장 낮은 위치의 어레이는 array10이며, 두 번째 확장 캐비닛에서 가장 낮은 위치의 어레이는 array20입니다.

각 어레이 내에서 맨 밑에 있는 제어기 트레이는 마스터 제어기 트레이이며, 맨 위에 있는 제어기 트레이는 대체 마스터 제어기 트레이입니다. 예를 들어, tray1의 제어기 트레이는 마스터이고 tray2의 제어기 트레이는 대체 마스터입니다. 마스터 제어기 트레이가 작동하지 않으면 대체 마스터 제어기 트레이가 어레이의 IP 주소를 사용합니다.

다음 그림은 저장소 트레이 및 어레이가 일반 Sun StorEdge 6920 시스템에 대해 어떻게 구성되는지에 대한 개요를 나타냅니다.

### 관련 항목

- 어레이와 트레이 정보
- 저장소 트레이 정보
- 트레이 번호 매기기 규칙 정보
- 저장소 어레이 정보 표시
- 어레이 수정