## 強制中斷鏡像元件

若您知道鏡像資料曾經毀損 (例如歷經火災或其他災難) 而遺失資料的完整性，無論曾經發生多少比例的重新同步化，您都可強迫中斷一個鏡像元件，來保護鏡像資料的完整性。當您執行中斷作業時發生，您實作強迫中斷的鏡像元件變成系統內獨立的磁碟區，其資料的狀況成為 [已降級] ，而且在重新同步化程序期間從鏡像中移除後變為無法存取。

若要執行鏡像元件的強制中斷作業：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [磁碟區]。
   此時會顯示 [磁碟區摘要] 頁。
2. 選擇包含您要強制中斷元件之目標鏡像一部分的鏡像磁碟區。
   此時會顯示 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁。
3. 在本頁中的 [鏡像] 一區中，選擇您要從鏡像永久中斷的鏡像元件。
   將會顯示 [鏡像元件詳細資訊] 頁面。
4. 按一下 [強制中斷]。
   之後會顯示確認訊息和選取元件的 [磁碟區詳細資訊] 頁面。[磁碟區摘要] 頁會立即列出中斷鏡像元件為系統中的獨立磁碟區。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件
- 中斷鏡像元件
- 分割鏡像元件