## 시스템 기본 상태 정보

Sun StorEdge 6920 시스템 시작 안내서에 설명된 기본 구성 작업을 완료하면 시스템은 다음과 같은 특성을 갖게 됩니다.

- 이더넷이 LAN상의 호스트나 게이트웨이에 연결되어 있습니다.
- 서비스 콘솔이 연결되어 있습니다.
- 시스템 전원이 켜져 있습니다.
- IP 주소와 넷마스크가 구성되었습니다.
- 시스템의 초기 설정이 완료되었습니다.
- 1개의 데이터 호스트(초기화 장치)가 기본 저장소 도메인에 지정되어 있습니다.
- 기본 저장소 도메인은 기본값이라고 하는 저장소 풀 하나를 사용합니다.
- 모든 저장소 포트가 기본 저장소 풀에 지정되어 있습니다.

기존 시스템을 업그레이드하려는 경우, 구성은 시스템의 이전 구성 기록에 종속됩니다. 기본 저장소 풀이 사용하는 기본 저장소 프로파일에는 다음 표에 설명된 사양이 있습니다.

저장소 속성 | 값
--- | ---
RAID 레벨 | RAID-5
세그먼트 크기 | 64KB
전용 핫 스페어 | 비활성화됨
미리 읽기 모드 | 활성화
드라이브 수 | 변수
어레이 유형 | 최적의 일치 - 대역폭
가상화 전략 | 스트라이프
스트라이프 크기 | 1MB

시스템은 다음 표에 설명된 기본 구성 상태로 출시됩니다.

기본 구성 | 구성 옵션
--- | ---
저장소 도메인 | 모든 저장소 요소가 모든 호스트(초기화 장치)에서 액세스할 수 있는 하나의 저장소 도메인(DEFAULT)에 있습니다. 이 저장소 도메인에는 관련 디스크와 가상 디스크가 있는 기본 저장소 풀이 들어 있습니다. | 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 기존 기본 구성을(있는 그대로) 사용합니다. 사용자 정의 저장소 도메인을 생성합니다.
저장소 프로파일 | 기본 저장소 도메인은 Default 프로파일을 사용하여 저장소 매개변수를 지정합니다. | 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 기존 기본 구성을(있는 그대로) 사용합니다. 시스템과 함께 출시된 사전 정의된 저장소 프로파일 중 하나를 선택합니다. 사용자 정의 저장소 프로파일을 생성합니다. 참고: Default 프로파일을 포함하여 출고시 제공된 프로파일을 삭제 또는 수정할 수 없고, 현재 사용 중이며 저장소 풀과 연관된 프로파일을 삭제하거나 수정할 수도 없습니다.
저장소 풀 | 모든 가상 디스크는 하나의 저장소 풀(Default)에 있습니다. | 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 기존 기본 구성을(있는 그대로) 사용합니다. 새 저장소 풀을 생성합니다.
가상 디스크 | 가상 디스크는 시스템용으로 주문된 드라이브 수를 기반으로 출고시 사전 구성됩니다. 가상 디스크는 RAID-5로 구성됩니다. 어레이에 트레이 당 7개의 드라이브가 있는 경우, 7개 드라이브가 모두 단일 RAID-5 가상 디스크로 구성됩니다. 어레이에 14개의 드라이브가 있는 경우, 트레이는 두 개의 RAID-5 가상 디스크로 구성됩니다. | 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 기존 기본 구성을(있는 그대로) 사용합니다. 기존 사용하지 않은 가상 디스크를 유사한 속성을 지닌 다른 저장소 풀로 이동시킵니다. 기존 RAID-5 가상 디스크를 삭제하고 복구된 디스크를 다른 저장소 프로파일을 가진 저장소 풀의 새 가상 디스크로 재구성합니다.

### 관련 항목

- 예비 저장소 정보
- 물리적 저장소 요소 정보
- 논리적 저장소 요소 정보
- 데이터 복제 정보