## 일관성 그룹 세부 정보 페이지

이 페이지는 시스템의 지정된 일관성 그룹에 대한 세부 정보를 표시하고 여기에서 일관성 그룹을 삭제할 수 있습니다.

다음 표는 일관성 그룹 세부 정보 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
삭제 | 복제를 중지하고 복제 그룹을 구성하는 복제 세트 사이의 연결을 제거하는 일관성 그룹을 삭제하려면 누릅니다.
시작 | 양 피어의 볼륨이 서로와 일치하도록 기본 및 보조 피어에서 데이터를 동기화하려면 누릅니다. 다음 옵션 중 하나를 사용합니다. 볼륨 사이의 알려진 차이점만 복사하는 정상 동기화 전체 볼륨 대 볼륨 복사 작업을 수행하는 전체 동기화
일시 중단 | 기본 피어의 비트맵만 업데이트하고 데이터 복제를 일시 중단하려면 누릅니다. 다음 옵션 중 하나를 사용합니다. 정상 참고: 일관성 그룹 세트가 이미 일시 중단 모드에 있는 경우, 정상 옵션을 사용할 수 없습니다. 빠른 시작 전체 동기화 절차를 사용하기 보다는 백업 테이프를 사용하여 서로 동일한 두 개의 피어에서 볼륨을 만드는 경우 이 옵션을 선택합니다. 참고: 이 옵션을 선택한 경우, 보조 볼륨을 복원하고 복제 준비가 되었을 때 수동으로 동기화 작업을 시작할 수 있도록 자동 동기화 옵션이 선택 해제됩니다.
동기 모드로 | 데이터 전송 모드를 동기 모드로 변경하려면 누릅니다.
비동기 모드로 | 데이터 전송 모드를 비동기 모드로 변경하려면 누릅니다.
세부 정보
이름 | 일관성 그룹에 대한 사용자 정의 이름을 나타냅니다.
설명 | 일관성 그룹의 의미있는 설명을 나타냅니다.
복제 피어 | 원격 피어의 복제 포트의 월드 와이드 이름(WWN)을 나타냅니다.
모드 | 사용되는 데이터 전송 모드: 동기 비동기
복제 우선 순위 | I/O 활동 또는 동기화 비율이 더 높은 우선 순위를 갖는지 여부: 높음 - 시스템이 볼륨을 빨리 동기화하려고 합니 다. 이것은 I/O 활동을 눈에 띄게 느리게 할 수 있습니다. 보통 - 시스템이 동기화 요청과 I/O 활동의 균형을 맞춥니다. 낮음 - 시스템이 I/O 활동을 빨리 처리하고 해당 조치 사이에서 볼륨 동기화를 기다립니다.
자동 동기화 | 두 피어 사이에 작동 링크가 있을 때마다 복제 세트의 볼륨을 동기화하려면 확인란을 누릅니다. 참고: 빠른 시작 옵션을 선택한 경우, 보조 볼륨을 복원하고 복제 준비가 되었을 때 수동으로 동기화 작업을 시작할 수 있도록 이 옵션이 선택 해제됩니다.
복제 세트
복제 세트 | 일관성 그룹의 구성원인 복제 세트의 목록입니다. 해당 세부 정보 페이지를 보려면 복제 세트를 누릅니다.
원격 볼륨 | 원격 피어에 상주하는 원격 볼륨의 WWN을 나타냅니다.
복제 진행 | 데이터 복제의 상황: 복제 중 - 볼륨이 동기화되고 소프트웨어가 데이터를 복제중임을 표시합니다. 동기화 시 n% - 소프트웨어가 볼륨 동기화를 진행 중이고 복제가 발생하지 않을 때 기본 피어에서 표시됩니다. 완료된 동기화 작업의 백분율을 표시합니다. 동기화 중 - 소프트웨어가 볼륨 동기화를 진행 중이고 복제가 발생하지 않을 때 보조 피어에서 표시됩니다. 일시 중단됨 - 복제가 발생하지 않고 소프트웨어가 복제 비트맵만 업데이트하여 기본 볼륨에 대한 변경 내용을 추적함을 표시합니다.
역할 등록 정보
역할 | 일관성 그룹의 역할: 기본 보조
보조일 때 | 소프트웨어에서 보조 볼륨의 스냅샷을 작성하는 데 사용할 방법을 선택합니다. 동기화 전 스냅샷 - 기본 볼륨을 사용하여 동기화하기 전에 소프트웨어는 보조 볼륨의 스냅샷을 작성하여 동기화 작업이 완료되기 전에 실패가 있는 경우 쓰기 순서가 있는 데이터를 보존합니다. 기본으로 스냅 - 소프트웨어가 기본 볼륨의 스냅샷을 작성할 경우, 보조 볼륨의 스냅샷을 동시에 작성합니다.
비동기 대기열
대기열 삭제 | 비동기 대기열을 삭제하려면 누릅니다. 참고: 비동기에서 동기 모드로 변경할 경우, 비동기 대기열은 계속 복제 세트에 있습니다. 비동기 대기열이 필요하지 않은 경우, 수동으로 삭제해야 합니다.
저장소 풀 | 비동기 대기열이 할당되는 저장소 풀의 이름을 나타냅니다.
크기 | 비동기 대기열의 크기를 나타냅니다.
대기열 용량 기준 | 비동기 대기열이 차는 시기 및 소프트웨어의 대기열 처리 방법을 결정하는 측정값을 표시합니다. 다음과 같은 경우 대기열이 찹니다. n 개 이상의 블록 보류 중 - 대기열이 찬 것으로 고려되기 전에 대기열에서 진행 중인 최대 블록 수를 지정합니다. n 초 이상 대기열의 쓰기 요청 - 대기열이 찬 것으로 고려되기 전에 쓰기 요청이 대기열에 머무를 수 있는 최대 초 수를 지정합니다. 대기열이 찬 경우: 차단 - 응용프로그램이 공간이 사용 가능해 질 때까지 볼륨에 데이터를 쓸 수 없습니다. 이로 인해 원격 볼륨에 대한 쓰기 순서가 보장됩니다. 일시 중단 - 복제가 발생하지 않고 소프트웨어가 복제 비트맵만 업데이트하여 기본 볼륨에 대한 변경 내용을 추적합니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 복제 세트 정보
- 일관성 그룹 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리
- 복제 세트 정보 표시
- 일관성 그룹 정보 표시
- 일관성 그룹 삭제